Fehlersuche Abschnitt 2:

Abbruch bei der Ausgabe

Damit die Maschine fahren kann, sendet der PC Datenpakete mit Fahrinformationen zum Hardwareinterface.

In einem Datenpaket können bis zu 255 Schritte übertragen werden.

Das Hardwareinterface hat einen internen Puffer um Fahrpakete zu speichern. Während der Ausgabe kann das Hardwareinterface bis zu 16 Strecken (=Fahrpakete) hintereinander ausgeben, bevor es vom PC nachgeladen werden muss. Verzögerungen, die durch das Multitasking- Betriebssystem Windows kommen, werden somit zuverlässig unterbunden.

Kommt der PC aber mit dem „Nachladen“ nicht schnell genug hinterher, gibt es Probleme.

Problem durch Windows? | FS_Fehlersuche_Windows.htm
Probleme durch die Kontur? | FS_Fehlersuche_Kontur.htm