# Serielle Schnittstellen:

Die seriellen Schnittstellen werden zur Kommunikation mit der Außenwelt, sprich Steuerungen und Messeinrichtungen, gebraucht. Eine seriellen Schnittstellen, oder auch Port genannt, muss vorhanden sein. Weitere Ports werden für folgende Funktionen gebraucht:

- Messfunktionen

- Automatischer Werkzeugwechsel Fräsen (noch nicht möglich)

- 5-Achsen Hardware Interface (noch nicht möglich)

Die Schnittstellen werden vom Windows Betriebssystem bereitgestellt. In dem Kummunikations-Menü werden die Ports, die zur Verfügung stehen, mit dem blauen Symbol markiert. Die Ports, die nicht zur Verfügung stehen, mit dem rotem Symbol.

Siehe auch: F8-F5-F6 PC-Einstellungen-Kommunikation.htm

Wenn keine Schnittstelle zur Verfügung steht:

##

## WINDOWS 98:

Öffnen Sie die Windows System-Steuerung. Unter System und dann unter der Reiterkarte „Gerätemanager“ können Sie nachsehen, wo das Problem liegt.

Klicken Sie auf den Anschluss mit dem roten Kreuz und anschließend unten links auf „Eigenschaften“.

Stellen Sie im neuen Fenster auf der Registerkarte „Allgemein“ sicher, dass unter „Gerätenutzung“ die Checkbox „In diesem Hardwareprofil deaktivieren“ nicht angehakt ist. Klicken Sie anschließend auf „OK“. Sollte ein Neustart des Rechners erforderlich sein, wird Windows nun mit einer Meldung darauf hinweisen. Nach dem Neustart sollte der COM-Port funktionieren. Sollten weitere COM-Ports ebenfalls deaktiviert sein, verfahren Sie nach dem gleichen Schema.

## Windows 2000/XP

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf „Arbeitsplatz“ und dann auf „Eigenschaften“, um die Systemeigenschaften zu öffnen. Klicken Sie anschließend auf die Registerkarte „Hardware“ und dann auf „Geräte-Manager“.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Anschluss mit dem roten Kreuz und anschließend auf „Eigenschaften“.

Stellen Sie im neuen Fenster auf der Registerkarte „Allgemein“ sicher, dass unter „Geräteverwendung“ der Menüpunkt „Gerät verwenden (aktivieren)“ eingestellt ist. Klicken Sie anschließend auf „OK“. Sollte ein Neustart des Rechners notwendig sein, wird Windows nun mit einer Meldung darauf hinweisen. Nach dem Neustart sollte der COM-Port nun funktionieren. Sollten weitere COM-Ports ebenfalls deaktiviert sein, verfahren Sie bitte nach dem gleichen Schema.

Wenn eine Schnittstelle nicht richtig funktioniert

## Windows 98

Öffnen Sie, wie oben beschrieben, den Gerätemanager. Klicken Sie auf den Anschluss mit dem gelben Ausrufezeichen und anschließend unten links auf „Eigenschaften“. Klicken Sie unter der Registerkarte „Treiber“ auf „Treiber aktualisieren“, um die Treiber für die betroffene Schnittstelle zu aktualisieren bzw. zu ändern. Klicken Sie auf „Weiter“, wählen Sie „Eine Liste der Treiber…“ und fahren Sie mit einem Klick auf „Weiter“ fort.

Stellen Sie sicher, dass unten „Kompatible Modelle anzeigen“ ausgewählt ist.

Wenn Sie keine zusätzliche COM-Port-Karte installiert haben, klicken Sie nun einfach zwei mal auf „Weiter“. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, legen Sie bitte Ihre Windows 98 Installations-CD in Ihr CD-Rom Laufwerk ein und bestätigen mit OK. Der erforderliche Treiber für den COM-Port wird jetzt installiert.

Wenn Sie eine zusätzliche COM-Port Karte in Ihrem Computer installiert haben, legen Sie bitte die dazugehörige Treiber-CD bzw. Treiber-Diskette in das entsprechende Laufwerk und klicken dann auf „Diskette“. Bei einer CD müssen Sie evtl. im darauf folgenden Dialog den Laufwerksbuchstaben ändern. Dieser ist meist „D:“ oder „E:“.

Nach einem Klick auf „OK“ wird der erforderliche Treiber von der CD/Diskette geladen und in der Liste der kompatiblen Geräte angezeigt. Klicken nun zwei mal auf „Weiter“ um die Treiberinstallation abzuschließen.

## Windows 2000

Öffnen Sie, wie oben beschrieben, den Gerätemanager. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Anschluss mit dem gelben Ausrufezeichen und anschließend auf „Eigenschaften“. Klicken Sie unter der Registerkarte „Treiber“ auf „Treiber aktualisieren“, um die Treiber für die betroffene Schnittstelle zu aktualisieren bzw. zu ändern.

Es öffnet sich ein neues Fenster. Klicken Sie auf „Weiter“, dann unten auf „Alle bekannten Treiber für das Gerät…“ und anschließend wieder auf „Weiter“.

Es erscheint eine Liste mit möglichen Treibern für das Gerät. Stellen Sie sicher, dass „Kompatible Hardwarekomponenten“ ausgewählt sind.

Wenn Sie keine zusätzliche COM-Port-Karte installiert haben, wählen Sie in der Liste „Kommunikationsanschluss“ und klicken dann zwei mal auf „Weiter“. Klicken Sie danach auf „Fertigstellen“, um die Installation abzuschließen.

Wenn Sie eine zusätzliche COM-Port Karte in Ihrem Computer installiert haben, legen Sie bitte die zugehörige Treiber-CD bzw. Treiber-Diskette in das entsprechende Laufwerk und klicken dann auf „Datenträger“. Bei einer CD müssen Sie evtl. im darauf folgenden Dialog den Laufwerksbuchstaben ändern. Dieser ist meist „D:“ oder „E:“.

Nach einem Klick auf „OK“ wird der erforderliche Treiber von der CD/Diskette geladen und in der Liste der kompatiblen Geräte angezeigt. Klicken nun zwei mal auf „Weiter“ um die Treiberinstallation abzuschließen.

## Windows XP

Öffnen Sie, wie oben beschrieben, den Gerätemanager. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Anschluss mit dem gelben Ausrufezeichen und anschließend auf „Eigenschaften“. Klicken Sie unter der Registerkarte „Treiber“ auf „Aktualisieren“, um die Treiber für die betroffene Schnittstelle zu aktualisieren bzw. zu ändern.

Es öffnet sich ein neues Fenster. Klicken Sie auf „Nein, diesmal nicht“ und anschließend auf „Weiter“.

Wenn Sie keine zusätzliche COM-Port-Karte installiert haben, klicken Sie nun auf „Software automatisch installieren (empfohlen)“ und dann auf „Weiter“. Windows sucht jetzt automatisch nach einem passenden Treiber für die Schnittstelle. Klicken Sie danach auf „Fertigstellen“, um die Installation abzuschließen.

Wenn Sie eine zusätzliche COM-Port Karte in Ihrem Computer installiert haben, legen Sie bitte die zugehörige Treiber-CD bzw. Treiber-Diskette in das entsprechende Laufwerk. Anschließend wählen Sie „Software von einer Liste…“ und klicken dann auf „Weiter“.

Achten Sie darauf, dass nur „Wechselmedien durchsuchen…“ angewählt ist. Klicken Sie anschließend auf „Weiter“. Windows sollte jetzt den Treiber der eingelegten CD/Diskette installieren. Klicken Sie danach auf „Fertigstellen“, um die Installation abzuschließen.

Das Ausrufezeichen ist weiterhin vorhanden

Sollte auch nach einem Neustart weiterhin ein gelbes Ausrufezeichen am COM-Port im Geräte-Manager angezeigt sein, liegt vermutlich ein anderer Fehler vor. Wenden Sie sich dazu bitte an Ihren System-Administrator.

## Hinweis

Die „Anschlusseinstellungen“ des COM-Ports im Geräter-Manager wirken sich nicht auf pcdreh aus. Eine Änderung der Einstellungen ist hier also nicht von Bedeutung.

## Kommunikations-Menü (F8 F5 F6) bei pcdreh

Nein:

Übernimmt die Werte nicht, verlässt dieses Menü und kehrt zu den PC-Einstellungen zurück.

Ja:

Übernimmt die Werte, verlässt dieses Menü und kehrt zu den PC-Einstellungen zurück.

Hilfe:

Diese Hilfeseite.

Inhaltsverzeichnis.htm

Teil III Referenz.htm

Dokumentbeginn