Fehlersuche Abschnitt 3:

Verkabelung:

Die von uns verwendeten Steuerungen arbeiten alle mit zwei Spulen im Motor (zwei Phasen). Daher hat das Kabel 4 stromführende Leitungen, optional ein weiteres für die Erdung.

Man kann die gesamte Ausgangs- Verkabelung prüfen, indem man

1) den Motor anschließt,

2) man von der Elektronik zwei Drähte trennt (jeweils ein Draht von einer Phase)

3) und dann jeweils die zu einer Phase gehörenden Enden verbindet.

4) Währenddessen dreht man den Motor von Hand durch. Es muss ein deutliches Rastmoment zu fühlen sein.

5) Wenn dies zu fühlen ist, ist der Strang in Ordnung. Wenn nicht:

- prüfen Sie das Kabel

- prüfen Sie die Stecker

- bzw. den Motor

6) Beide Phasen müssen eine Verbindung durch das Kabel haben.