Fehlersuche Abschnitt 3: Einrichtbetrieb

Antrieb hat keine Kraft:

Einstellungen im Programm:

Es gibt vom Programm pcdreh für Windows her keine Möglichkeit, die Kraft der Motoren zu beeinflussen. Die Kraft des Motors kommt nur von der Elektronik bzw. deren Stromstärke.

Elektronik mit Haltestromabsenkung:

Eine weiterer Faktor zu wenig Kraft zu haben, wäre, wenn die Elektronik mit keiner automatischen Haltestromabsenkung ausgerüstet ist. In diesem Fall prüfen Sie die Haltestromabsenkung. Wenden Sie sich an den Hersteller.

Der Schrittmotor:

Schrittmotore sind sehr robust. Ein totaler Ausfall ist sehr unwahrscheinlich. Allerdings mögen es die Motoren gar nicht, wenn man sie unfachmännisch öffnet.

Dadurch, dass der Rotor den Stator beim Ausbau berührt (Magnetfeld), kommt es zu einem magnetischem Kurzschluss. Solch ein Motor kann teilweise bis zu 20% seiner Kraft verlieren.

ACHTUNG:

Öffnen Sie niemals den Motor!

Allgemeines:

Die Kraft an der Motorwelle lässt sich schwer prüfen. Das Festhalten des Handrades (falls vorhanden) ist auch nicht zuverlässig. Verfahren Sie die Achse im Einrichtbetrieb mit Eilgang. Normalerweise kann man die Achse nur unter größter Kraftanstrengung anhalten. (Als Maß gelten die schwachen Muskeln eines stubensitzenden Informatikers).

Eine andere Möglichkeit besteht darin, eine Personenwaage zwischen Schlitten und Maschine / Tisch zu platzieren und dann die Achse dagegen laufen zu lassen. Ca. 40kg bis über 150kg werden gedrückt.

Vergleichen Sie die Werte der einzelnen Achsen untereinander, um eine Beurteilung geben zu können.

Als sehr grober Anhalt darf gelten: 2Nm/2A ca. 40-60Kg und 4Nm/4A ca. 60-80 kg.