# Systemmenü (F8) / CAM Voreinstellungen (F3)

Die CAM-Parameter sind Voreinstellungen zum Zeichnen. Bevor Sie eine neue Zeichnung beginnen, stellen Sie hier die Werte so ein, wie es für Ihr momentanes Projekt passend ist. Wenn Sie dann Objekte erzeugen, werden die eingestellten CAM-Parameter übernommen.

Werte in der Zeichnung können Sie über die CAM-Parameter im ÄNDERN-Menü (F5) und CAM-Parameter (F1) ändern.

Siehe auch: CAM-Ändern_Drehen.htm

Schleifenfahrt durchführen:

Die Schleifenfahrt ist eine Ergänzung zum Spielausgleich. Sie wird gefahren, wenn der Stahl aus rückwärtiger Richtung kommend nach links oder rechts parallel zum Material weiterfährt.

Mit der Schleifenfahrt wird der Drehstahl permanent auf Druck gehalten.

Nullposition Längsachse:

Die Nullposition vermeidet, daß das Werkzeug das Material berührt. Von der Logik her ist es die gleiche wie die Z-Nullposition beim Fräsen. Das Werkzeug fährt nach der Bearbeitung wieder zu dieser Position. Eingegebene Werte sollten negativ sein, damit die Position rechts vom Material liegt.

Schlichtaufmass und Vorschub:

Beim Schruppen wird ein geringes Materialvolumen für die Fertigbearbeitung stehen gelassen. Dieses Aufmaß, das Schlichtaufmaß, wird dann beim Schlichten mit der entsprechenden Schlichtgeschwindigkeit abgetragen.

Vorschlichten bei Konturzyklus:

Beim Drehen von diagonalen oder runden Formen entsteht bei der Bearbeitung im Konturzyklus zwangsläufig eine Treppenstruktur.

Das Schlichten kann hier bei kleinen Maschinen mit relativ schwacher Stabilität evtl. zu Problemen führen. Um dies zu vermeiden kann pcdreh vor dem eigentlichen Schlichten ein Vorschlichten durchführen, welches die oben genannte Treppenstruktur minimiert.

Menüs:

F1 Grundeinstellungen:

Mit F1 können die Grundeinstellungen, von HSE vorgegeben, aufgerufen werden.

F2 Erweiterte Einstellungen:

Das Fenster klappt auf und die unten aufgeführten Einstellungen werden sichtbar.

Sichtbar bei F2 Erweiterte Einstellungen

Abstand zum Material:

Dieser Abstand wird vom Drehstahl zum Material während Eilfahrten eingehalten.

Rückzugebene (Konturzyklus):

Da im Bearbeitungsmodus des Konturzyklus immer nur in eine Richtung gedreht wird, muss die Schneide beim Rückzug einen Abstand zum Material haben.

Der Abstand kann in der Regel hier etwas kleiner als beim Abstand zum Material gewählt werden.

Sichtbar bei F2 Erweiterte Einstellungen

Spanbrechen inkl. Rückfahrt alle:

Bei Innenbearbeitungen hat man oftmals das Problem, daß die Späne im Drehteil bleiben und die Zerspanung behindern.

Durch das Spanbrechen mit Rückfahrt wird erreicht, daß das Werkzeug vollständig aus dem Drehteil fährt und gegebenenfalls auf einen Tastendruck von Ihnen wartet. In der Wartestellung können Sie die Späne entfernen. Anschließend fährt das Werkzeug im Eilgang in das Drehteil und setzt die Bearbeitung fort.

Sichtbar bei F2 Erweiterte Einstellungen

Im Abstand:

Bei Außenbearbeitungen hat man oftmals das Problem, daß Langspäne entstehen, die sich dann um das Werkzeug wickeln und die Bearbeitung behindern.

Durch das Spanbrechen stoppt das Werkzeug für die angegebene Verweilzeit, sodass sich die Späne brechen und weg fliegen.

Verweilzeit:

Die Zeitangabe ist in Millisekunden. 300 bedeutet 0,3 Sekunden, 2000 bedeutet 2 Sekunden.

Beim Schlichten:

Soll das Spanbrechen auch beim Schlichten erfolgen, muss hier der Haken gesetzt sein.

Hilfe:

Diese Hilfeseite

Ja:

Übernimmt die Daten als aktuelle Werte und verlässt dieses Menü.

Nein:

Übernimmt die Werte nicht und verlässt dieses Menü.

Inhaltsverzeichnis.htm

Teil III Referenz.htm

Dokumentbeginn