# Fehleranalyse

Fehlerbezeichnung | Fehlerbeschreibung
CTRL_MSG_BUFFER_FULL | Der Puffer ist voll. Das Hardwareinterface kann keine Daten mehr aufnehmen. Dieser Fehler ist logisch bedingt und darf im Normalfall nie auftreten. > Wenden Sie sich bitte direkt an HSE!
CTRL_MSG_COM_ERROR | Kommunikationsfehler bei der Übertragung. Dies ist hardware- bzw. schnittstellenbedingt. Prüfen Sie die serielle Schnittstelle. > s. Serielle Schnittstellen.htm
CTRL_MSG_CHK_ERROR | Checksummenfehler. Dieser Fehler ist logisch bedingt und darf im Normalfall nie auftreten. > Wenden Sie sich bitte direkt an HSE!
CTRL_MSG_DATA_ERROR | Datenfehler bei der Übertragung. Dies ist hardware- bzw. schnittstellenbedingt. Prüfen Sie die serielle Schnittstelle. > s. Serielle Schnittstellen.htm
CTRL_MSG_BUFFER_UNDERRUN | Der Puffer im Hardwareinterface ist leer gelaufen. Der PC kann nicht schnell genug Datenpakete zum Hardwareinterface senden. > s. FS_Fehlersuche_Windows.htm
CTRL_MSG_NOT_AVAIL | Kommando nicht verfügbar. Dieser Fehler ist logisch bedingt und darf im Normalfall nie auftreten. > Wenden Sie sich bitte direkt an HSE!
„Laufzeitfehler ‚75’: Fehler beim Zugriff auf Pfad/Datei“ | Dieser Fehler tritt in der Regel nur im Zusammenhang mit Windows Vista auf. Es müssen die Benutzerrechte für das pcdreh-Verzeichnis entsprechend geändert werden. > s. Vista_Zugriffsrechte.htm

Bei allen anderen Fehlern wenden Sie sich bitte an HSE.

Inhaltsverzeichnis.htm

Teil I Einführung.htm

Teil II Übungen.htm

Teil III Referenz.htm