Signalbelegung am Standard Hardware Interface mit Windriver: windriver-1-8-6-HSE.chf

Interface-Typ: HSE Standard
Pin Nr. | Richtung | Funktion
1 | Ausgang | Richtung für alle Achsen
2 3 4 5 6 7 8 9 | Ausgang Ausgang Ausgang Ausgang Ausgang Ausgang Ausgang Ausgang | Drehzahlinformation bit 0 Drehzahlinformation bit 1 Drehzahlinformation bit 2 und Relais Spindel Drehzahlinformation bit 3 und Relais Kühlung Drehzahlinformation bit 4 Drehzahlinformation bit 5 Drehzahlinformation bit 6 Drehzahlinformation bit 7
10 | Eingang | X-Achse Referenzschalter
11 | Ausgang | Takt 4.-Achse
12 | Eingang | Y-Achse Referenzschalter
13 | Eingang | Z-Achse Referenzschalter
14 | Ausgang | Takt X-Achse
15 | Eingang | 4. Achse Referenzschalter
16 | Ausgang | Takt Y-Achse
17 | Ausgang | Takt Z-Achse
18 - 25 | - | Masse

Interface-Typ: MS 400
Pin Nr. | Richtung | Funktion
1 | Ausgang | Stromabsenkung
2 | Ausgang | Takt X-Achse
3 | Ausgang | Richtung X-Achse
4 | Ausgang | Takt Y-Achse
5 | Ausgang | Richtung Y-Achse
6 | Ausgang | Takt Z-Achse
7 | Ausgang | Richtung Z-Achse
8 | Ausgang | Takt 4. Achse
9 | Ausgang | Richtung 4. Achse
10 | Eingang | Referenzschalter X-Achse
11 | - | -
12 | Eingang | Referenzschalter Y-Achse
13 | Eingang | Referenzschalter Z-Achse
14 | - | -
15 | Eingang | Referenzschalter 4. Achse
16 | - | -
17 | - | -
25 | - | Masse

Zusatzmodul Drehzahl
Pin Nr. | Richtung | Funktion
2 3 4 5 6 7 8 9 | Ausgang Ausgang Ausgang Ausgang Ausgang Ausgang Ausgang Ausgang | Drehzahlinformation bit 0 Drehzahlinformation bit 1 Drehzahlinformation bit 2 und Relais Spindel Drehzahlinformation bit 3 und Relais Kühlung Drehzahlinformation bit 4 Drehzahlinformation bit 5 Drehzahlinformation bit 6 Drehzahlinformation bit 7
25 | - | Masse

Signalbelegung am Standard Hardware Interface mit Windriver: windriver-1-8-7-OPTI.chf

Interface-Typ: HSE Standard Wie oben beschrieben

Interface-Typ: OPTI
Pin Nr. | Richtung | Funktion
1 | Ausgang | Relais Spindel
2 | Ausgang | Richtung X-Achse
3 | Ausgang | Takt X-Achse
4 | Ausgang | Richtung Y-Achse
5 | Ausgang | Takt Y-Achse
6 | Ausgang | Richtung Z-Achse
7 | Ausgang | Takt Z-Achse
8 | Ausgang | Richtung 4. Achse
9 | Ausgang | Takt 4. Achse
10 | Eingang | Referenzschalter X-Achse
11 | - | -
12 | Eingang | Referenzschalter Y-Achse
13 | Eingang | Referenzschalter Z-Achse
14 | Ausgang | Relais Kühlung
15 | Eingang | Referenzschalter 4. Achse
16 | - | -
17 | Ausgang | Stromabsenkung Pegel einstellbar
25 | - | Masse

Inhaltsverzeichnis.htm

Teil III Referenz.htm

Dokumentbeginn