# Systemmenü (F8) / Vorschub-Voreinstellungen (F9)

Die Arbeitsvorschübe (Voreinstellung zum Zeichnen) werden hier eingegeben. Die Daten werden für das jeweilige Material unter Material-Voreinstellungen abgespeichert. Siehe auch F8-F1 Material.htm.

Die Voreinstellung bedeutet, dass Sie zuerst hier den Vorschub einstellen und dann die Zeichnung beginnen. Alle Linien, die Sie zeichnen, werden dann direkt mit dem richtigen Vorschub belegt.

Um den Vorschub in einer bestehenden Zeichnung zu ändern, wechseln Sie ins ÄNDERN-Menü und drücken F9. Siehe auch Ändern-Vorschub.htm

Die Werte für die X- und die Y-Achse werden den Strecken in der Zeichnung zugewiesen. Der Wert für die Z-Achse wird dem Objekt-Eintauch-Vorschub zugewiesen. Die Einheit ist Millimeter pro Sekunde.

Die Vorschübe für die 4. und 5. Achse werden in Grad pro Sekunde angegeben. Sie beziehen sich auf die Drehgeschwindigkeit des Rundtisches.

(Funktion nur bei PLUS- Software anwendbar!)

Die Eilgänge sind im Untermenu Maschine, siehe auch F8-F4 Maschine.htm einzugeben.

Hilfe:

Diese Hilfeseite

Ja:

Übernimmt die Daten als aktuelle Werte und verlässt dieses Menü.

Nein:

Übernimmt die Werte nicht und verlässt dieses Menü.

Inhaltsverzeichnis.htm

Teil III Referenz.htm

Dokumentbeginn