Fehlersuche: Abschnitt 1:

Häufig gestellte Fragen

Hier werden häufig gestellte Fragen beantwortet.

Problem: | Ursache: | Lösung:
Schrittmotor dreht in die falsche Richtung | Bauartbedingt (Maschine / Untersetzung / Motordrehrichtung) | F8 F4: Klicken Sie auf das Plus / Minus- Zeichen
Zahlen mit Komma werden nicht angenommen | Windows Betriebssystem verwendet einen andren KeyCode (z.B.: England und Schweiz) | F8 F5 F1: Klicken Sie auf Punkt
Vorschub kann nicht eingehalten werden. Anzeige zeigt den Vorschub in rot an. | Knotenabstand zu gering bzw. Vorschub zu hoch | 1. Knotenanzahl durch löschen verringern 2. Kreisobjekte neu zeichnen mit weniger Auflösung 3. Vorschub reduzieren
Bei Programmstart Fehler 0 | INI-Dateien werden nicht gefunden | Installation prüfen. Möglicherweise starten Sie ein Update ohne vorher die komplette Installation durchgeführt zu haben.

Inhaltsverzeichnis.htm

Teil III Referenz.htm

Dokumentbeginn