# Menü: F5 Ändern / F4 Kreisbogen

Eine Strecke in einen Kreisbogen ändern.

Um die Funktion des Kreisbogen ausführen zu können, muss vorerst im Knotenmodus gewechselt werden:

Es muss genau ein Knoten bzw. dadurch eine Strecke markiert sein.

Ist ein einzelner Knoten markiert, ändert sich die Belegung der Funktionstasten im Ändern Menu und die Kreisbogenfunktion ist unter F4 zu finden. Siehe auch: F5_Aendern.htm

Nach Anklicken der F4-Funktionstaste ist die Funktionstaste rot und aktiviert.

Mit der Maus anklicken hat die gleiche Funktion.

Gehen Sie auf die Zeichenebene und klicken Sie mit der linke Maustaste die Linie an. Halten Sie die Taste gedrückt; es erscheint ein Kreisbogen rot/weiß gestrichelt, der sich mit dem Bewegen des Fadenkreuzes (Maus) verändert. Wenn Sie die Maustaste loslassen, ist der Bogen ausgewählt und wird übernommen.

Auf der linken Bildschirmseite kann man die wichtigen Parameter des Bogens ablesen. Siehe auch die Erklärung weiter unten bei GEO.

Mit der rechten Maustaste können Sie die Funktion während des Auswählens abbrechen.

TIPP: Achten Sie jetzt auf die Statuszeile.

Hier wird Ihnen erklärt, wie Sie vorzugehen haben.

Haben Sie die GEO-Parameter aktiviert, erscheint nach Loslassen der linken Maustaste das GEO-Fenster:

# Menü: Ändern (F5) / Kreisbogen (F4) / Geometrie

Delta:

Ist die Höhe des Bogens.

Radius:

Ist der Radius des Bogens.

Winkel:

Winkel zwischen den gelben Linien, die zum Mittelpunkt führen.

Tangente:

Durch eine farbliche Veränderung des Bogens wird angezeigt, dass sich der Bogen zu einem der Schenkel in einer Tangente befindet. Die Maus rastet auch auf dieser Tangenten-Position ein.

Hilfe:

Diese Hilfeseite.

Ja:

Schließt das Menü Geometrie Ändern und übernimmt die Einstellungen.

Nein:

Schließt das Menü Geometrie Ändern und übernimmt die Einstellungen nicht.

Wenn Sie auf OK geklickt haben oder das GEO-Fenster mit ENTER beendet haben, ist die ausgewählte Strecke auf den nächsten Knoten gesprungen. Die Funktion ist noch aktiv. Nun brauchen Sie nur wieder ENTER zu drücken, um diese markierte Strecke in einen Kreisbogen zu ändern. Durch Drücken der Pfeil-Rechts/Links-Taste kann man die Markierung von Knoten zu Knoten bewegen.

Inhaltsverzeichnis.htm

Teil III Referenz.htm

Dokumentbeginn