# Menü: Ändern F5

Die Funktionstasten sind nun anders belegt.

Ist kein Objekt markiert, können Sie unter F8 Text eine Bemerkung zu der Zeichnung eintragen. Das Ändern Menu sieht dann wie folgt aus:

Ist ein Objekt markiert, dann ändert sich die Belegung der Funktionstasten je nachdem, ob Sie im Objektmodus oder im Knotenmodus arbeiten.

Ist ein Objekt vollständig rot markiert, sprechen wir vom Objektmodus. Die Funktionstasten beziehen sich dann auf dieses Objekt. Sind nicht alle Strecken / Knoten markiert (Option Knoten an), befindet man sich innerhalb der Kontur. In diesem Zustand sprechen wir vom Knotenmodus. Die Funktionstasten beziehen sich dann auf diesen einen oder mehrere Knoten bzw. die ausgewählte Linie.

Objektmodus Knotenmodus

WICHTIG:

Im Ändern- Modus wird zwischen Objekt- und Knotenauswahl unterschieden:

Ist das gesamte Objekt rot markiert, dann ist der Objektmodus aktiv,

ansonsten der Knotenmodus.

Funktionstasten im Knotenmodus:

F1 Anfang:

Mit dieser Funktion kann innerhalb eines Objektes der Startpunkt an eine andere Stelle (Knoten) gelegt werden, um an dieser Stelle die Fräsbahn zu beginnen.

Hinweis: Diese Funktion ist nur aktiv, wenn Sie eine einzelne Strecke markieren.

F2 Fase:

Fase an einer Ecke. Siehe auch: GEO-Aendern-Fase.htm

# Hinweis: Diese Funktion ist nur aktiv, wenn Sie eine einzelne Strecke markieren.

F2 XYZ:

Markieren Sie mehrere oder alle Strecken, so erreichen Sie

über F2 die Funktion „Verändern von X-, Y- oder Z-Anteilen von Strecken/Knoten“. Mehr dazu unter F5-F2-XYZ.htm.

F3 Rund:

Verrunden einer Ecke. Siehe auch: GEO-Aendern-Verrunden.htm

Hinweis: Diese Funktion ist nur aktiv, wenn Sie eine einzelne Strecke markieren.

F4 Kreis:

Ändern einer Strecke in einen Kreisbogen. Siehe auch: GEO-Aendern-Kreis.htm

Hinweis: Diese Funktion ist nur aktiv, wenn Sie eine einzelne Strecke markieren.

F5 Bewegen:

Knotenpunkte bewegen (verschieben). Siehe auch: GEO-Aendern-Verschieben.htm

F6 -

F7 Rück:

Rückgängig machen der letzten Änderungen.

F8 Rel Z:

Ändern der relativen Tiefe Z. Siehe auch: Ändern-Rel-Z.htm

F9 mm/s:

Vorschub einstellen. Siehe auch: Ändern-Vorschub.htm

Funktionstasten im Objektmodus:

F1 CAM:

Ändern von CAM-Parametern. Siehe auch: CAM-Ändern.htm

F2 -

F3 -

F4 Rotieren:

Objekte rotieren. Siehe auch: GEO-Aendern-Rot.htm

F5 Bewegen:

Objekte bewegen (verschieben). Siehe auch: GEO-Aendern-Verschieben.htm

F6 Skalieren:

Objekte vergrößern / verkleinern und spiegeln. Siehe auch: GEO-Aendern-Scale.htm

F7 Rück:

Rückgängig machen der letzten Änderungen.

F8 Rel Z:

Ändern der relativen Tiefe Z. Siehe auch: Ändern-Rel-Z.htm

F9 mm/s:

Vorschub einstellen. Siehe auch: Ändern-Vorschub.htm

Funktionstasten, ohne dass etwas markiert ist:

F8 Text:

Merkzettel für wichtigen Informationen zur dieser Zeichnung. Siehe auch Ändern-Text.htm

Restliche Funktionstasten:

F10 Haupt:

Zurück zum Hauptmenü. Siehe auch: Hauptmenü.htm

F12 Hilfe:

Diese Hilfeseite.

Durch das Auswählen vom „Ändern Menü“ durch F5, werden nicht nur die Funktionstasten im oberen Teil des Bildschirms neu belegt, es ändert sich auch das Feld „Zeichnen“ zum Feld „Bearbeiten“ im linken Bereich des Bildschirms. Nähere Informationen erhalten Sie auch Bearbeiten.htm

Inhaltsverzeichnis.htm

Teil III Referenz.htm

Dokumentbeginn