# Installation Handrad

Das Handrad ist mit einem USB-Anschluß versehen. Um es Benutzen können muss zuerst der USB-Treiber installiert werden.

USB-Treiber Installieren:

Schließen Sie das Handrad an einen freien USB-Port des PC an. Verwenden Sie bitte keinen USB-Hub ohne separater Stromversorgung. Also entweder direkt an den PC, oder an einen USB-Hub mit Stromversorgung anschließen. USB 1.0 ist ausreichend.

Nach einstecken des Kabels sollten Sie den USB-Verbindungs-Sound hören. Der Rechner meldet: „Neue Hardware gefunden“.

Es öffnet sich folgendes Fenster (Windows XP):

Klicken Sie auf Nein, diesmal nicht.

Anschließend öffnet sich dieses Fenster:

Klicken Sie auf Software von einer Liste … installieren.

Als nächstes erscheint dieses Fenster:

Klicken Sie „Folgende Quelle durchsuchen:“ an.

Beim Durchsuchen klicken Sie auf:

C:\Pgrogramme\HSE GmbH\pcdreh für Windows\Handrad

Klicken Sie auf weiter.

Es erscheint folgendes Fenster:

Anschließend dieses:

Bestätigen Sie Installation Fortsetzen.

Zum Abschluß erscheint dieses Fenster:

Im Gerätemanager der Systemsteuerung stellt sich das Handrad als USB to UART dar.

Liegt die Angezeigte COM-Schnittstelle zwischen 1 und 8 ist die Installtion Abgeschlossen.

Liegt die Angezeigte COM-Schnittstelle nicht zwischen 1 und 8, klicken Sie die Zeile USB to UART (COM x) doppelt:

Unter Anschlußeinstellungen klicken Sie auf erweitert:

Unten links im Bild können Sie bei COM-Anschlußnummer eine Nummer zwischen 1 und 8 eingeben. Auch wenn der PC meldet, daß diese bereits belegt sind.

Nach erfolgreicher Installation können Sie das handrad vom progr4amm suchen lassen. Klicken Sie auf F8 F5 F6 und dann auf Suchen:

Inhaltsverzeichnis.htm

Teil III Referenz.htm

Dokumentbeginn