# Menü: Ändern (F5) / U/min (F8)

Die Schaltfläche F5/F8 hat eine Doppelfunktion:

Die Funktion „U/min“ ist nur möglich, wenn in der Zeichnung etwas markiert ist. Ansonsten ist die Funktion Text aktiv (s. auch: Ändern-Text.htm).

Anzahl:

Die Anzahl der markierten Knoten/Strecken, die Sie ändern können.

Aktuell:

Der aktuelle Wert dieser Strecken. Steht hier ein „—„ haben die Strecken unterschiedliche Werte. In diesem Fall lesen Sie unter:

Maximal, den maximalen Wert und unter Minimal den minimalen Wert aller Strecken ab.

Neuer Wert:

In diesem Feld können Sie den neuen Wert für die Drehzahl oder die Schnittgeschwindigkeit eingeben.

N-Konstant:

Wenn ausgewählt, wird dieser Wert als konstante Drehzahl interpretiert. D.h.: Diese Strecke hat eine bestimmte feste Drehzahl, unabhängig davon wie die anderen Strecken im Objekt belegt sind.

Vc-Konstant:

Wenn ausgewählt, wird dieser Wert als Schnittgeschwindigkeit interpretiert. D.h.: Diese Strecke hat eine bestimmte Schnittgeschwindigkeit, unabhängig davon wie die anderen Strecken im Objekt belegt sind.

Hilfe:

Diese Hilfeseite

Ja:

Übernimmt die Daten und verlässt dieses Menü.

Nein:

Übernimmt die Daten nicht und verlässt dieses Menü.

Inhaltsverzeichnis.htm

Teil III Referenz.htm

Dokumentbeginn