# Nullpunkt einrichten Drehen

Ab der Windreh Version R15 hat sich die Nullpunktführung der Drehstähle mit Radien geändert.

Vor der Änderung war der Nullpunkt der Werkzeuge wie folgt:

Jetzt steht die Spitze des Radius auf Null.

Für den Abstechstahl gilt das gleiche. Die Führung im Nullpunkt ist immer rechts.

Zum Einrichten des Nullpunktes gehen Sie wie folgt vor:

Eingabe des Rohmaterials z.B.: D=20mm:

Achten Sie darauf, den Solldurchmesser des Materials richtig einzugeben. Das bedeutet: Auch wenn Ihr Material einen gemessenen Durchmesser von 20.04mm hat, geben Sie 20.00 unter F8 F1 ein.

Nullpunkt einrichten:

Wechseln Sie in den Einrichtbetrieb F1. Drehen Sie von Ihrem Drehteil einige Zehntel Millimeter ab. Messen Sie den Durchmesser z:B.: 19.82 (bei einem Material von D=20mm). Das ist der momentane Ist-Durchmesser. Diesen geben Sie im Feld für den Durchmesser ein:

Nun fahren Sie die Querachse auf Durchmesser 20.00. (Beachten Sie die Anzeige oben links im Hauptfenster:

Damit ist die Maschine im Durchmesser eingerichtet.

Für die Längsachse stellen Sie Drehstahl so wie in den Bilder gezeigt ein.

Inhaltsverzeichnis.htm

Teil III Referenz.htm

Dokumentbeginn