Fehlersuche Abschnitt 2:

Motoren bewegen sich nicht

Hat das Programm Vollversion? | FS_Vollversion.htm
Haben die Motoren ein Haltemoment? | FS_Haltestrom.htm

Wenn das Programm in der Vollversion startet und die Motoren unter „Dampf“ stehen, die Achsen aber trotzdem nicht fahren, könnte es an einem Referenzschalter liegen.

Stellen Sie sicher, dass alle Referenzschalter deaktiviert sind

(s. F8-F2 Referenzschalter.htm).