# Z-Höhenschalter: F8 F2 F4

Die Funktion des Z-Höhenschalters liegt darin die Z-Nullposition unabhängig der Fräserlänge einstellen zu können.

Damit kann sich der Z-Nullpunkt des Werkzeuges auf die Schneide beziehen und ist nicht an die Maschine gebunden.

Der Z-Höhentaster (Schalter) der Z-Achse ist fest mit dem Maschinentisch verbunden. Der Schaltpunkt kann sich aufgrund unterschiedlicher Werkzeuglängen nicht ändern. Die Position vom Schalter zur Werkstückoberseite und damit auch der Z-Nullposition ist fest.

Der Schalter kann dabei den Z-Achsen-Schalter ersetzen oder ergänzen. Beide Verfahren können unabhängig verwendet werden. Dazu müssen die Schalter in elektrischer Reihenschaltung verschaltet sein.

Soll dies nicht für wichtig erachtet werden, wird der Z-Höhentaster anstelle des Z-Achsen-Referenzschalters verwendet.

ACHTUNG WICHTIG:

Vor der ersten Benutzung des Schalters muss die Position ermittelt werden, siehe Inbetriebnahme weiter unten.

Die Funktion des Z-Höhenschalters ist in die Funktion des Referenzierens mit eingebunden oder auch separat zu benutzen.

Wenn die Funktion Z-Höhentaster eingeschaltet ist, bewirkt ein Klick auf Referenzieren immer das neue Verfahren. Egal ob im Einrichtbetrieb, im Referenz-Menü F8 F2 oder beim Werkzeug-Wechsel.

Nur Z-Höhentaster benutzen:

Das Verfahren mit direkter Eingabe der Position hat den Vorteil, dass man den Höhentaster schneller erreicht als wenn die Achsen lange Wege bis Tischende fahren müssen. Dies ist oft bei Maschinen die feste Schalter haben, die man in der Position nicht verändern kann, der Fall.

Kann man sie verändern wird man wahrscheinlich den Haken bei setzen, weil dann direkt alle Achsen in einem Rutsch referenziert haben.

Die Werte werden mit den Maschinendaten gespeichert.

Z-Höhentaster verwenden:

Wenn aktiviert, werden die Werte aus „Position des Schalters“ beim Referenzieren verwendet. Die originalen Werte aus F8 F2 bleiben erhalten, werden aber nicht benutzt.

Höhe beim Referenzieren holen:

Wenn aktiviert, wird nur der Z-Wert aus „Position des Schalters“ übernommen. Die X- und Y-Werte werden aus F8 F2 verwendet. Damit werden alle drei Achsen in einem Rutsch referenziert.

Wenn der Z-Höhentaster in das normale Referenzieren integriert ist, ergibt sich ein anderer Ablauf der Achsen im Vergleich zum normalen Referenzieren.

Ablauf Referenzieren ohne Z-Höhentaster:

1) X-Achse fährt zum Schalter X und bleibt stehen, X-Nullpunkt wird übernommen, X-Achse fährt zu Null (X-Achse hat fertig referenziert)

2) Y-Achse fährt zum Schalter Y und bleibt stehen, Y-Nullpunkt wird übernommen, Y-Achse fährt zu Null (Y-Achse hat fertig referenziert)

3) Z-Achse fährt zum Schalter Z und bleibt stehen, Z-Nullpunkt wird übernommen, Z-Achse fährt zu Null (Z-Achse hat fertig referenziert)

Ablauf mit Z-Höhentaster:

1) X- und Y-Achse fahren interpoliert zur Position des Schalters (vorher ermitteln und eingeben) (kein Referenzieren X und Y)

2) Z-Achse verhält sich wie immer nur mit dem Unterschied, dass der Z-Wert aus diesem Fenster kommt und nicht aus F8 F2 (das Vorzeichen bei Z sollte umgedreht sein).

Das bedeutet die Z-Achse kann Referenzieren oder den Maschinen-Nullpunkt holen, je nachdem was unter F8 F2 ausgeführt wird. Referenzfahrt unter F1 bedeutet immer die normale Referenzfahrt.

3) X- und Y-Achse fahren interpoliert zu Null

Ablauf mit Z-Höhentaster:

1) X-Achse fährt zum Schalter X und bleibt stehen, X-Nullpunkt wird übernommen

2) Y-Achse fährt zum Schalter Y und bleibt stehen, Y-Nullpunkt wird übernommen

3) Siehe Erklärung 2) weiter oben

4) X-Achse fährt zu Null (X-Achse hat fertig referenziert)

5) Y-Achse fährt zu Null (Y-Achse hat fertig referenziert)

X-, Y- und Z-Achse:

Position des Schalters auf dem Maschinenbett absolut zum Nullpunkt 0,0,ZNull (ZNull = Nullposition über Material). Werte von Hand eingeben oder über F1 und F2 holen.

Z-Höhentaster Inbetriebnahme:

Um mit dem Schalter arbeiten zu können, muss das Programm die Position kennen. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten:

1.) Manuell, bedeutet: Sie geben im Rahmen „Position des Schalters“ die Werte ein bzw. lassen sie von pcdreh selber holen und eintragen F1 und F2.

2.) Automatische Vorgabe durch die Lage der Referenzschalter, bedeutet: Entweder können Sie die Schalter bzw. den Betätigungsnocken an der Maschine verstellen, dann montieren Sie den Schalter möglichst nah am Schraubstock oder Sie müssen den Schalter dort hin bauen, wo die Maschine Ihre X- und Y-Referenzpunkte hat.

Achsposition Manuell:

Spannen Sie ein Werkzeug ein. Starten Sie den Einrichtbetrieb. Bringen Sie den Fräser in den Nullpunkt 0,0,ZNull. Nullen Sie (ZNull = -10)

Positionieren Sie den Fräser über den Schalter.

Drücken Sie F1 um die Achsposition zu übernehmen.

Anschließend drücken Sie F2. Der Fräser fährt in Suchgeschwindigkeit auf den Schalter. Dieser löst aus und der gefahrene Wert wird übernommen. Zum Schluss fährt die Z-Achse wieder auf ZNull.

Der Z-Höhentaster kann jetzt mit der Position verwendet werden.

Hier darf kein Haken sein:

Die Maschine fährt zum Bearbeitungsnullpunkt.

Wenn Sie im Bearbeitungsnullpunkt stehen können den Z-Höhentaster anfahren.

Führt das Referenzieren unter Berücksichtigung des Z-Höhentasters durch. Diese Schaltfläche ruft die gleiche Prozedur auf wie die unter Referenzschalter F8 F2 und Einrichtbetrieb F1.

Drücken Sie Stopp um die Achsen zu stoppen. Das Referenzieren wird sofort abgebrochen.

Hilfe:

Diese Hilfeseite

Ja:

Übernimmt die Daten als aktuelle Werte und verlässt dieses Menü.

Nein:

Übernimmt die Werte nicht und verlässt dieses Menü.

Inhaltsverzeichnis.htm

Teil III Referenz.htm

Dokumentbeginn