# Systemmenü: Extras F6 / Polares Messen F7

Mit dem Zusatzmodul, Polares-Messen, kann die Genauigkeit beim Fräsen eines Kreises überprüft werden.

Startet man eine Messung, ist es so möglich, die Abweichungen vom idealen Kreis in allen Richtungen aufzunehmen.

F1 Neue Messung:

Mit F1 wird eine neue Messung gestartet.

F4 Messung Speichern als:

Es erscheint das WINDOWS- Datei- Standardfenster.

Die aktuelle Messung wird unter dem neuen Namen für die Messung gespeichert. Die Datei- Endung wird automatisch erzeugt.

F8 Messung Anzeigen:

Die ausgewählte Messung wird angezeigt. Die Daten werden grafisch im Diagramm dargestellt.

F9 Messung Laden:

Lädt den zuvor ausgesuchten Dateityp ins Programm.

Alle Daten der aktuellen Messung gehen verloren, wenn vorher nicht gespeichert worden ist.

Inhaltsverzeichnis.htm

Teil III Referenz.htm

Dokumentbeginn