Fehlersuche Abschnitt 3: Einrichtbetrieb

Richtung stimmt nicht:

Wie müssen die Schlitten laufen?

Drehen:

Funktion (HSE) | Funktion (DIN) | Tasten auf der Tastatur | Richtung
X (+) | Z (+) | Pfeil links | Schlitten nach links
X (-) | Z (-) | Pfeil rechts | Schlitten nach rechts
Y (+) | X (+) | Pfeil hoch | Schlitten nach hinten
Y (-) | X (-) | Pfeil unten | Schlitten nach vorne
Z (-) |  | Taste Pos 1 | Werkzeugwechsler dreht (-)
Z (+) |  | Taste Ende | Werkzeugwechsler dreht (+)

Fräsen:

Funktion | Tasten auf der Tastatur | Richtung
X (+) | Pfeil links | Schlitten nach rechts
X (-) | Pfeil rechts | Schlitten nach links
Y (+) | Pfeil hoch | Schlitten nach vorne
Y (-) | Pfeil unten | Schlitten nach hinten
Z (-) | Taste Pos 1 | Fräser vom Material weg
Z (+) | Taste Ende | Fräser zum Material hin

Fräsen:

Beim Verfahren konzentrieren Sie sich auf den Fräser !

Dann entspricht „Pfeil links“ auch „Fräser links“ und die Welt ist in Ordnung.

Die Schlitten können auch über die Tasten [x], [y] oder ([z]) direkt bewegt werden. Es ist damit möglich, den Schlitten auf z.B. 18.43 mm zu positionieren. Dies ist beim Verfahren auf oder vom Nullpunkt sehr hilfreich.

Des weiteren können Sie unter zur Hilfenahme der Strg-Taste und x oder y die Schlitten im Arbeitsvorschub laufen lassen. Ebenfalls wird die Anzeige über die bereits verfahrene Strecke links im Bildschirm aktualisiert.

Die Z-Achse wird mit den Tasten [Pos 1] nach oben (vom Material weg) und [Ende] nach unten (zum Material) gesteuert. Die Schrittweite stellen Sie wieder mit der [+] bzw. [-] Taste ein.

Wenn eine Achse verkehrt herum läuft:

Rufen Sie F8 / F4 auf:

Drücken Sie auf die oder auf Taste um die Drehrichtung zu ändern.