Fehlersuche Abschnitt 2:

Maße vom Werkstück stimmen nicht

Maße stimmen aber am Bildschirm

Wenn kein Schrittverlust vorliegt, ist die Nullposition nach der Bearbeitung die gleiche wie davor.

Prüfen Sie das bitte mit einer Messuhr.

Diese positionieren Sie so, dass der Schlitten beim Fahren auf die Nullposition die Uhr gerade eben berührt.

Nun stellen Sie die Uhr auf 0 und starten die Bearbeitung.

Nach der Bearbeitung muss die Uhr wieder 0 bzw. eine kleine tolerierbare Abweichung anzeigen.

Kommt die Maschine auf den Nullpunkt zurück? |  |
| Ja | FS_Fehlersuche_kein_Schrittverlust.htm
| Nein | FS_Fehlersuche_Schrittverlust.htm