# Systemmenü (F8) / Vorschub-Voreinstellungen (F9)

Die Arbeitsvorschübe (Voreinstellung zum Zeichnen) werden hier eingegeben. Die Daten werden für das jeweilige Material unter Material-Voreinstellungen abgespeichert. Siehe auch F8-F1 Material_Drehen.htm.

Die Voreinstellung bedeutet, daß Sie zuerst hier den Vorschub einstellen und dann die Zeichnung beginnen. Alle Linien, die Sie Zeichnen, werden dann direkt mit dem richtigen Vorschub belegt.

Um den Vorschub in einer bestehenden Zeichnung zu ändern, wechseln Sie ins ÄNDERN-Menü und drücken F9. Siehe auch F5-F9 Vorschuebe-Drehen.htm.

Die Werte für die X(Z)- und die Y(X)-Achse werden den Strecken in der Zeichnung zugewiesen.

Die Eilgänge sind im Untermenu Maschine, siehe auch F8-F4 Maschine.htm einzugeben.

Ist bei „Vorschub erweitert“ ein Haken gesetzt können Sie für jede Zeichnen- Richtung den Vorschub separat angeben. Dadurch können Sie sich nachträgliches Ändern ersparen.

Die Abhängigkeit der Winkel symbolisiert die Zeichnung.

Hilfe:

Diese Hilfeseite

Ja:

Übernimmt die Daten als aktuelle Werte und verlässt dieses Menü.

Nein:

Übernimmt die Werte nicht und verlässt dieses Menü.

Inhaltsverzeichnis.htm

Teil III Referenz.htm

Dokumentbeginn