# Neue Maschine

Um eine Ma schine einzurichten, sind folgende Parameter wichtig:

1) Die Hardwarevorgaben wie Spindelsteigung, Untersetzung etc.

2) Die verwendete Steuerung wegen der Schrittauflösung

3) Die Schrittmotorrampe zum Beschleunigen und Bremsen der Motoren

4) Das Spindelspiel

Zu 1)

Klicken Sie auf F9 Maschine laden. Suchen Sie Ihre Maschine aus der Liste aus und laden Sie sie durch Doppelklicken auf den Dateinamen. Damit sind alle Hardwarevorgaben richtig eingesetzt und Sie können unter Punkt 2 weiter machen.

Wenn Ihre Maschine nicht in der Liste ist:

1.1) Tippen Sie zuerst im Feld Spindelsteigung in Millimeter unter Hardwarevorgaben für jede Achse die Steigung ein.

1.2) Ermitteln Sie die Untersetzung der jeweiligen Achse und tippen Sie den Wert unter Untersetzung ein.

1.3) Der Motorschrittwinkel ist bei allen HSE- Steuerungen 1,8°.

Aus den gewonnenen Daten und denen der Steuerung werden die Schritte / Millimeter errechnet.

Zu 2)

Klicken Sie F5, um Ihre Steuerung zu laden. Siehe auch: F8-F4-F5 Maschine-Steuerung.htm

Zu 3)

Klicken Sie F6, um Ihre Rampeneinstellung zu bearbeiten. Siehe auch: F8-F4-F6 Maschine-Rampe.htm

Zu 4)

Setzen Sie eine Messuhr an die entsprechende Achse. Stellen Sie die Schrittweite auf 1mm (Schrittweite.htm). Verfahren Sie mehrmals in eine Richtung und einmal zurück. Kommt der Zeiger nicht auf den vorherigen Wert, so müssen Sie die Spielschritte erhöhen. Schießt der Zeiger über den vorherigen Wert drüber, verringern Sie die Schritte. Treiben Sie das Spiel so lange, bis kein Unterschied beim Wechsel mehr vorhanden ist.

Warum soll man am Anfang mehrmals in eine Richtung fahren?

Weil Sie dabei beobachten können, wie sich der Zeiger positioniert. Z.B.: 1.02 – 2.00 – 2.99. Hier wäre ein Unterschied beim Zustellen von 0.03 mm vorhanden. Und damit können Sie das Spiel nun bis auf ca. 0.03 mm genau einstellen.

Inhaltsverzeichnis.htm

Teil III Referenz.htm

Dokumentbeginn