Menü: Datei F9

Hier können Sie Zeichnungen laden, speichern, exportieren (in anderen Formaten speichern) und importieren (in anderen Formaten lesen). Exportieren ist speichern und importieren ist laden.

1. Wählen Sie zuerst aus, mit welchem Dateityp Sie arbeiten wollen.
2. Danach bestimmen Sie, welche Aktion (laden / speichern...) Sie durchführen wollen.

WINDOWS Drehen (*.W2D):

Die „normalen“ Dateien für pcdreh für WINDOWS Drehen.

WINDOWS Fräsen (*.W3D):

Die „normalen“ Dateien für pcdreh für WINDOWS Fräsen.

WINDOWS Backup (*.BAK):

pcdreh Backup-Dateien für Drehen und Fräsen.

Siehe auch F8 F5 F1.

----------------------------------------------------------------------------------------------

DOS Drehen PLUS (*.D3D):

Dateiformat von der DOS-Version pcdreh Update Drehen PLUS. Hier können Sie Ihre alten Dateien, die noch unter DOS erstellt wurden, laden.

Fräsen PLUS (*.F3D):

Dateiformat von der DOS-Version pcdreh Update Fräsen PLUS. Hier können Sie Ihre alten Dateien, die noch unter DOS erstellt wurden, laden.

3D- Funktionen werden nicht übernommen.

----------------------------------------------------------------------------------------------

pcdreh 3.0 Drehen (*.DAT):

Dateiformat von pcdreh 3.0 Drehen DOS. Hier können Sie Ihre alten Dateien, die noch unter DOS erstellt wurden, laden.

pcdreh 3.0 Fräsen (*.FRS):

Dateiformat von pcdreh 3.0 Fräsen DOS. Hier können Sie Ihre alten Dateien, die noch unter DOS erstellt wurden, laden.

----------------------------------------------------------------------------------------------

HPGL (*.PLT):

Dateiformat von HP-Plotterdateien. Siehe auch: HPGL.htm

Import Möglichkeit für Dateien z.B. aus Corel-Draw über F9. Oder Export über F3. Dabei wird eine Datei mit dem gleichen Namen (Die Zeichnung muss einen Dateinamen haben) aber Endung PLT erzeugt.

Capture (*.CAP):

Capture- Dateien sind Dateien, die die DOS-Version Fräsen PLUS erzeugen kann. Bei pcdreh für WINDOWS werden diese Dateien vollständig im Hauptspeicher geladen. Dadurch erscheinen Sie als änderbare Objekte. ***

STL (*.STL):

Dateiformat zur Beschreibung 3- dimensionaler Grafikobjekte mittels Dreiecken. Diese Dateien können momentan nur angezeigt werden.

Und ebenfalls nur als ASCII-Dateityp. Binärdateien folgen noch. ***

***Bei Capture- und STL-Dateien wird der Bildschirminhalt nicht automatisch aktualisiert. Dadurch hat man aber den Vorteil, dass man sieht, wo sich die Linien aufbauen, weil solche Dateien meist groß bis sehr groß sind.

CNC (*.CNC; *.NC):

Dateiformat zum Import/Export von NC- Dateien nach DIN-ISO Norm 66025. Es wird sowohl die Dateiendung *.CNC als auch *.NC angenommen.

Der DIN-ISO-Code (G-Code) wird direkt in ein grafisches Objekt umgesetzt. Jede Strecke im Code ist eine Linie innerhalb von Windreh. Dieses Objekt kann dann z.B. verschoben oder skaliert etc. werden. Auch lässt sich über F5 F9 der Vorschub ändern. Wenn das Objekt außerhalb des Materials erscheint, markieren Sie alles und schieben es über F5 F5 an die richtige Stelle.

Mehr zu DIN-ISO unter F8-F7 DIN-ISO Voreinstellungen.htm

Beim Export von Zeichnungen werden die Spanbahnen inkl. Vorschub- und Drehzahl-Informationen ausgegeben. Dabei wird eine Datei mit dem gleichen Namen (Die Zeichnung muss einen Dateinamen haben) aber Endung CNC erzeugt.

Bitmap (*.JPG, *.BMP):

Lädt eine Bilddatei, legt sie hinter das Gitternetz, um darauf zeichnen zu können. Oder um sie zu Digitalisieren, siehe: F4-F7-Bitmap-Scan.htm

2D (*.TXT):

Lädt eine Textdatei, die eine Geometrie in X- und Y-Koordinaten enthält. Dieses Format eignet sich als universelle Schnittstelle zwischen pcdreh und mathematischen Berechnungsprogrammen. Liegen Ihnen z.B. die Koordinaten einer Geometrie in einem Tabellenkalkulationsprogramm vor, so können Sie die Tabelle entsprechend formatieren und als Textdatei exportieren. Diese kann dann von pcdreh wiederum eingelesen und interpretiert werden.

Die Koordinaten können entweder absolut oder relativ eingelesen werden. Dementsprechend dürfen sie also auch nur relativ oder nur absolut vorliegen.

| In der Abbildung links sehen Sie ein einfaches Objekt, welches aus insgesamt vier Knoten besteht. Absolut würden die Koordinaten „0;0“, „10;10“, „20;10“, „20;0“ und „0;0“ lauten. Also genau die Koordinaten, die Sie auch an der X- und Y-Achse in pcdreh ablesen können. Relativ würden die Koordinaten „0;0“, „10;10“, „10;0“, „0;-10“ und „-20;0“ lauten. Hier gibt jede Koordinate den Abstand vom jetzigen zum nächsten Punkt in X- und Y-Richtung an. Vom Knoten an der Stelle „10;10“ zum Knoten an der Stelle „20;10“ beispielsweise, sind es in X-Richtung 10mm und in Y-Richtung 0mm Abstand. Die relativen Koordinaten lauten demnach auch „10;0“.

Beim Laden der Datei, erfolgt jeweils eine Abfrage, ob die in der Datei enthaltenen Koordinaten relativ oder absolut interpretiert werden sollen.

Beachten Sie bitte, dass die richtige Eingabe hier von großer Wichtigkeit ist. Liegen Ihnen beispielsweise relative Koordinaten zu einer Geometrie vor und Sie lesen diese absolut ein, so wird die Geometrie in pcdreh vollkommen falsch interpretiert und angezeigt.

| Für die Trennung der X- und Y-Koordinate werden verschieden Trennzeichen akzeptiert. Diese sind Leerzeichen, Semikolon, Doppelpunkt und Tabulator-Zeichen. Letzteres bedeutet eine Trennung mit der Tabulator-Taste Ihrer Tastatur. In der Abbildung links sehen Sie einen Auszug aus einer TXT-Datei mit Tabulator-Trennung und absoluten Koordinaten. In einer Zeile können auch mehr als ein Zahlenpaar enthalten sein.

F1 Neue Zeichnung:

Die aktuelle Zeichnung wird verworfen und Sie können neu beginnen.

Das Programm wechselt wieder automatisch ins Hauptmenü.

Es erscheint ein leeres Blatt Millimeterpapier.

F3 Speichern:

Die aktuelle Zeichnung wird unter bestehendem Namen gespeichert.

Das Programm wechselt wieder automatisch ins Hauptmenü.

F4 Speichern als:

Es erscheint das WINDOWS- Datei- Standardfenster.

Hier können Sie einen neuen Namen für Ihre Zeichnung eingeben.

Die Datei- Endung wird automatisch erzeugt.

F9 Laden:

Lädt den zuvor ausgesuchten Dateityp ins Programm.

Alle Objekte der aktuellen Zeichnung gehen verloren, wenn vorher nicht gespeichert worden ist. Wählen Sie vorher zwischen:

Laden und ersetzen:

Lädt den zuvor ausgesuchten Dateityp ins Programm und ersetzt die dargestellte Zeichnung.

Laden dazu:

Lädt den zuvor ausgesuchten Dateityp ins Programm zu der bereits vorhandenen Zeichnung.

Die aktuelle Datei, die geladen ist.

Hilfe:

Diese Hilfeseite

OK:

Verlässt dieses Menü.

Inhaltsverzeichnis.htm

Teil III Referenz.htm

Dokumentbeginn