# Eingabe-Box

Mit der Eingabe-Box haben Sie die Möglichkeit, beliebige Werte einzugeben. Für Kommawerte ist es unerheblich, ob Sie den Punkt oder das Komma verwenden. Der Punkt wird sofort in ein Komma umgewandelt.

Beim Aufruf des Fensters hat das Eingabefeld den Focus. Das bedeutet, Sie können den bereits eingetragenen Wert direkt überschreiben.

Mit der ENTER-Taste verlassen Sie das Fenster und übernehmen den Wert. Selbiges gilt natürlich auch für die Schaltfläche.

Drücken Sie ESC oder die Schaltfläche, wird der Wert nicht übernommen und das Fenster verlassen.

Im Einrichtbetrieb:

Die MINUS- Taste der Tastatur nimmt eine Sonderfunktion ein: Drücken Sie die MINUS- Taste, kehrt sich das Vorzeichen des bereits eingetragenen Wertes um. Somit kann man zu Test- oder Messzwecken eine Strecke „hin“ und „rück“ sehr einfach fahren.

Der Pfeil zeigt die Richtung an, in die gefahren wird.

Ein roter Hintergrund bedeutet fahren im Eilgang.

Ein grüner Hintergrund bedeut fahren im Vorschub.

Ferner merkt sich die Eingabe-Box die eingegeben letzten Werte für alle Achsen separat.

ACHTUNG:

Drücken Sie auf OK wird der Wert übernommen und die entsprechende Achse läuft sofort los.

Über die Schaltfläche gelangen Sie zu dieser Seite.

Inhaltsverzeichnis.htm

Teil III Referenz.htm

Dokumentbeginn