# Übung: Linienobjekt

Allgemein:

In dieser Übung geht es darum, die verschiedenen Möglichkeiten zur Erstellung eines Objektes mit einzelnen Linien kennen zu lernen.

Der Erstellung aller Objekte ist gemeinsam, dass erst die Geometrie- Parameter und im Anschluss die CAM- Parameter eingestellt werden.

In dieser Übung soll zuerst eine Linie mit der Länge X= 50mm erstellt werden. Der Ursprung der Linie soll sein: X=30mm und Y=30mm.

Dann wird als Beispiel ein dreieckiges Objekt aus drei Linien erzeugt. Der Ursprung des Objektes sitzt auf X=20mm und Y=20mm.

Erstellen Sie sich eine neue Zeichnung, siehe auch Übung: Ü1_neue Zeichnung.htm

Und los!

Schritt 1: Linien zeichnen wählen

Achten Sie darauf, dass bei der Option für die GEO- Parameter ein Haken gesetzt ist.

Klicken Sie im Hauptmenü auf die Schaltfläche Linien:

Siehe auch: Zeichnen.htm

1. Möglichkeit der Geometrieerzeugung: Mit der Maus

Den Anfangspunkt bestimmen Sie zuerst mit der Maus. Sie klicken mit der linken Maustaste den ersten Punkt an, halten die Taste gedrückt und ziehen die Linie bis zum Endpunkt.

Wenn Sie nun die Maustaste loslassen, geht sofort das Geometrie- Fenster auf, in dem Sie die mit der Maus erzeugten Koordinaten in Ruhe ändern können.

Schritt 2: Startpunkt setzen

Bewegen Sie den Mauszeiger auf:

Die Schrittweite sollte bei 1.00 oder 10.00 sein. Siehe auch Schrittweite.htm

Schritt 3: Endpunkt setzen

Ziehen Sie mit gedrückter linker Taste auf:

Die erzeugte Linie hat eine Länge von 50 mm, mit einem Winkel von 0°.

2. Möglichkeit der Geometrieerzeugung: Mit der Tastatur

Die Endpunkte müssen Sie zuerst mit der Maus bestimmen. Aber diesmal achten Sie nicht darauf, wo Sie klicken. D.h., Sie erzeugen eine Linie mit zufälligen Werten.

Schritt 2: Linie zeichnen

Erzeugen Sie eine Linie mit zufälligen Werten. Wenn Sie nun die Maustaste loslassen, geht sofort das Geometrie- Fenster auf. Nun können Sie die mit der Maus erzeugten Koordinaten in Ruhe ändern.

Schritt 3: Die Werte in die Felder eintragen

Drücken Sie 1 x die Tab- Taste. Das Feld Länge ist blau markiert. Tippen Sie 50, nun wieder die Tab- Taste, die Eingabe wird jetzt auf Abs.X erwartet, tippen Sie 30 und nun erneut die Tab- Taste. Sie können jetzt den Wert für Abs.Y eingeben. Tippen Sie hier 30, der Anfangspunkt ist jetzt auf X=30mm und Y=30mm eingegeben.

Durch Angabe des Winkels im Winkel-Feld, drücken Sie 3 x die Tab- Taste, können Sie jetzt eine Linie erzeugen, die genau 50 mm lang ist und in einem Winkel von 45° zur x-Achse verläuft.

TIPP: Sie können auch die Werte in den Feldern ändern, indem Sie mit der Maus auf das entsprechende Feld klicken und den Wert verändern.

Schritt 4: Geometrie-Parameter übernehmen

Siehe auch: Linie Neu Geo.htm

Klicken Sie auf die Schaltfläche Ja.

Schritt 5: CAM-Parameter übernehmen

Wollen Sie nur eine Linie fräsen, müssen Sie jetzt die rechte Maustaste drücken. Es erscheint ein Fenster mir der Frage: „Achtung das Objekt ist nicht geschlossen; automatisch schließen?“ – wählen Sie mit Ja oder Nein.

Wählen Sie ja, wird bei einer Lücke größer 1mm ein zusätzlicher Knotenpunkt eingefügt. Ist die Lücke kleiner 1mm wird der letzte Knotenpunkt korrigiert.

Wählen Sie Nein, wenn das Objekt offen bleiben soll. Ein Schlichten ist dann aber nicht möglich.

Sie gelangen danach zur Eingabemaske für die CAM- Parameter:

Siehe auch: Objekt Neu CAM.htm.

Schritt 6: Wählen Sie Mitte

Wenn Sie die Linie als geschlossenes Objekt bestimmt haben, können Sie die Bearbeitungsart jetzt auswählen, Mitte, Innen bzw. Außen. Wenn Sie das Objekt offen gezeichnet haben, sollten Sie die „Mitte“ auswählen.

Schritt 7: Wählen Sie Ja

Klicken Sie auf die Schaltfläche Ja:

Schritt 8: Die Simulation

Die Linie ist erzeugt. Drücken Sie im Hauptmenü „F3 Simulation“:

Siehe auch: Sim-Start.htm und Sim-Run.htm

Ø Anschließend soll ein Objekt aus drei Linien erzeugt werden.

Erstellen Sie sich eine neue Zeichnung, siehe auch Übung: Ü1_neue Zeichnung.htm

Schritt 1: Zeichnen der ersten Linie

Den Anfangspunkt bestimmen Sie zuerst mit der Maus. Sie klicken mit der linken Maustaste den ersten Punkt an, halten die Taste gedrückt und ziehen die Linie bis zum Endpunkt. Nach Loslassen der Maustaste erscheint das Fenster der Objektgeometrie. Hier können Sie die Werte für den Anfangspunkt, bzw. Endpunkt für Ihre Linie verändern.

Siehe auch: Linie Neu Geo.htm

Klicken Sie auf die Schaltfläche Ja.

Schritt 2: Zeichnen der zweiten Linie

Halten Sie die linke Taste gedrückt und ziehen die Linie bis zu einem beliebigen Endpunkt. Nach Loslassen der Maustaste erscheint das Fenster der Objektgeometrie. Hier können Sie die Werte für den Endpunkt für Ihre Linie noch verändern. Der Anfangspunkt ist durch die erste Linie vorgegeben.

Siehe auch: Linie Neu Geo.htm

Klicken Sie auf die Schaltfläche Ja.

Schritt 3: Zeichnen der dritten Linie

1. Möglichkeit der Geometrieerzeugung: Mit der Maus

Sie klicken mit der linken Maustaste, halten die Taste gedrückt und ziehen die Linie bis zum Anfangspunkt der ersten Linie. Nach Loslassen der Maustaste erscheint das Fenster der Objektgeometrie.

Siehe auch: Linie Neu Geo.htm

Klicken Sie auf die Schaltfläche Ja.

2. Möglichkeit der Geometrieerzeugung: Mit der Funktion „Objekt schliessen“

Drücken Sie die rechte Maustaste. Es erscheint ein Fenster mit

Wählen Sie ja, das Objekt wird automatisch geschlossen und Sie gelangen direkt in das Fenster CAM-Parameter.

TIPP: Diese Funktion ist sehr hilfreich, da sie sicherstellt, dass Ihr Objekt wirklich geschlossen ist.

Schritt 4: CAM-Parameter übernehmen

Schritt 5: Fräsbahn ändern

Klicken Sie auf den Pfeil bei Bearbeitung. Wählen Sie Außen aus:

Schritt 6: Wählen Sie Ja

Klicken Sie auf die Schaltfläche Ja:

Schritt 7: Die Simulation

Das Dreieck ist erzeugt. Drücken Sie im Hauptmenü F3 Simulation:

Und Ende!

Inhaltsverzeichnis.htm

Teil II Übungen.htm

Dokumentbeginn