# Systemmenü (F8) / Maschine (F4) / Antriebsregelung (F7)

Die Antriebsregelung bewirkt, dass der Antrieb der Maschine über das Programm ein- und ausgeschaltet werden kann. Dabei können Relais oder die Drehzahlregelung verwendet werden.

(Funktion nur bei PLUS- Software! verfügbar)

Zum Anschluss der Relais bzw. der Regelung siehe:

Hardware Interface Signalbelegung.htm.

Aus:

Verwenden Sie weder Relais noch Regelung, aktivieren Sie „Aus“.

Über Relais:

Sind die Relais angeschlossen und sollen verwendet werden, muss hier diese Funktion aktiviert werden.

Über Drehzahl:

Wenn Sie einen Drehzahlregler installiert haben und die Maschine mit einem Frequenzumrichter ausgerüstet ist, können Sie diese Funktion aktivieren. Nur bei Drehmaschinen möglich.

Die Wartezeit beim Ein-, bzw. Ausschalten des Antriebs wird in Sekunden eingegeben.

Ist ein Drehzahlregler vorhanden, klicken Sie auf die Schaltfläche, damit ein Haken erscheint.

Die maximale Drehzahl für das Futter kann in U/min in diesem Fenster eingegeben werden.

Über „Drehzahl Limit“ kann eine maximale Drehzahl vorgegeben werden, die bei der Ausgabe nicht überschritten wird.

Die „Regelspannung“ in Volt muss dem verwendeten Frequenzumrichter entsprechen. Siemens Geräte arbeiten in der Regel mit 0-10V, Lenze Umrichter mit 0-5V.

Um die Drehzahl zu überprüfen, haben Sie die Möglichkeit, die Drehzahl mit 0%, 25%, 50%, 75% und 100% laufen zu lassen. Hierfür werden die jeweiligen Schaltflächen angeklickt.

Die Überprüfung der Relais erfolgt durch das Anklicken der Schaltflächen, Kühlung und Spindel. Wird bei Pegel invertiert der Haken gesetzt, dreht sich der logische Pegel um. Das Einschalten geschieht dann nicht bei +5V, sondern bei 0V. Das Ausschalten analog umgekehrt.

Hilfe:

Diese Hilfeseite

Ja:

Übernimmt die Daten als aktuelle Werte und verlässt dieses Menü.

Nein:

Übernimmt die Werte nicht und verlässt dieses Menü.

Inhaltsverzeichnis.htm

Teil III Referenz.htm

Dokumentbeginn