# Systemmenü (F8) / Maschine (F4) / Eilgang (F2)

Eilgänge werden für den Einrichtbetrieb, Fahrten von und zu Objekten, beim Referenzieren und zum Werkzeugwechsel verwendet. Die Eilgänge werden jeweils zur ausgewählten Maschine gespeichert.

Für jede Achse können Sie die Geschwindigkeit für den Eilgang in mm/sec eingeben. Wenn Achsen bei interpolierter Fahrt (mehrer Achsen gleichzeitig) unterschiedliche Eilgänge haben, fahren alle Achsen mit dem niedrigsten Wert der Eilgänge. Sie können für die Z-Achse die Geschwindigkeit bei Aufwärtsfahrten kleiner als bei Abwärtsfahrten einstellen.

Die Eilgänge Millimeter pro Sekunde werden auch als Angabe Meter pro Minute (m/min) und als Schrittfrequenz (kHz) angezeigt.

Bei der 4. und 5. Achse ist die Angabe Grad / Sekunde.

Das Standard Hardware Interface (Dongle) kann bis zu einer Taktfrequenz von 25KHz sicher betrieben werden.

Die Eingabe der Geschwindigkeit für die 4.und 5. Achse ist nur mit der PLUS Software möglich.

(Funktion nur bei PLUS- Software! verfügbar)

Hilfe:

Diese Hilfeseite

Ja:

Übernimmt die Daten als aktuelle Werte und verlässt dieses Menü.

Nein:

Übernimmt die Werte nicht und verlässt dieses Menü.

Inhaltsverzeichnis.htm

Teil III Referenz.htm

Dokumentbeginn