# Systemmenü (F8) / PC (F5) / Handrad (F7)

Das Elektronische-Handrad ist ein Zusatzgerät zur Vereinfachung der Maschinenbewegung im Einrichtbetrieb.

Zum Bewegen der Achsen im Einrichtbetrieb wählt man eine Achse und eine Schrittweite an. Dreht man nun am Kurbelknopf, verfährt die Maschine die entsprechende Achse um die eingestellte Schrittweite.

Das Handrad ist mit einem USB-Anschluß versehen. Um es Benutzen können muss zuerst der USB-Treiber installiert werden. Siehe: Installation-Handrad.htm

Leuchtdioden an der Vorderseite:

An der Vorderseite des Gerätes befinden sich zwei LED, +5V und USB.

LED +5V:

Diese LED zeigt an, das der USB-Port vorhanden ist. Es steht die 5V-Versurgungsspannung zur Verfügung.

LED USB:

Diese LED zeigt an, das pcdreh für Windows den Handrad-Port öffnen konnte. Die Kommunikation kann durchgeführt werden.

Leuchtdioden Schrittweite und Achsenvorwahl:

Es leuchten immer zwei Dioden. Eine für die Schrittweite und eine für die angewählte Achse. Und zwar dann, wenn pcdreh das Handrad initialisieren konnte und einen Kommunikation besteht. Dieses passiert beim Start des Programms (die LEDs leuchten für 0,5 Sekunden auf), im Einrichtbetrieb und im Handrad einrichten (diese Seite)

Handradkurbel:

Das Handrad besteht aus einem Schrittmotor mit 100 Schritten pro Umdrehung. Die Verwendung eines Schrittmotors hat die Vorteile, daß er nahezu unzerstörbar ist und eine automatische Drehmoment Steuerung besitzt. D.h.: Am Anfang ist das Moment hoch, bei schnellerem Drehen wird Moment geringer.

USB-Treiber Installieren:

Schließen Sie das handrad an einen freien USB-Port des PC an. Verwenden Sie bitte keinen USB-Hub ohne separater Stromversorgung. Also entweder direkt an den PC, oder an einen USB-Hub mit Stromversorgung anschließen. USB 1.0 ist ausreichned.

Hilfe:

Diese Hilfeseite

Ja:

Übernimmt die Daten als aktuelle Werte und verlässt dieses Menü.

Nein:

Übernimmt die Werte nicht und verlässt dieses Menü.

Inhaltsverzeichnis.htm

Teil III Referenz.htm

Dokumentbeginn