# Menü: F5 Ändern / F2 Fase

Eine Ecke in eine Fase ändern.

Um die Funktion der Fase ausführen zu können, muss vorerst im Knotenmodus gewechselt werden:

Es muss genau ein Knoten bzw. dadurch eine Strecke markiert sein.

Es sind dann der Knoten und die Strecke zum nächsten Knoten rot.

An dem roten Knoten entsteht die Fase.

Nach Anklicken der F2-Funktionstaste ist die Funktionstaste rot und aktiviert.

Mit der Maus anklicken hat die gleiche Funktion.

Gehen Sie auf die Zeichenebene und klicken Sie mit der linken Maustaste in der Nähe der Linie. Halten Sie die Taste gedrückt; es erscheint die Fase in rot / weiß gestrichelt. Bewegen Sie die Maus, verändert sich die Fase analog dazu.

Auf der linken Bildschirmseite kann man die wichtigen Parameter der Fase ablesen. Siehe auch die Erklärung weiter unten bei GEO.

Mit der rechten Maustaste können Sie die Funktion während des Auswählens abbrechen.

TIPP: Achten Sie jetzt auf die Statuszeile. Hier wird Ihnen erklärt, wie Sie vorzugehen haben.

Wenn Sie die Maustaste loslassen, ist die Fase bestätigt und wird übernommen.

Haben Sie die GEO-Parameter aktiviert, erscheint nach Loslassen der linken Maustaste das GEO-Fenster:

# Menü: Ändern (F5) / Fase (F2) / Geometrie

Lot:

Ist die Höhe des Daches der Fase.

Schenkel:

Ist der Teil der originalen Linie, der abgetrennt wird.

Länge:

Die eigentliche Länge der Fasenlinie.

Hilfe:

Diese Hilfeseite.

Ja:

Schließt das Menü Geometrie Ändern und übernimmt die Einstellungen.

Nein:

Schließt das Menü Geometrie Ändern und übernimmt die Einstellungen nicht.

Wenn Sie auf OK geklickt oder das GEO-Fenster mit ENTER beendet haben, ist die ausgewählte Strecke auf den nächsten Knoten gesprungen. Die Funktion ist noch aktiv. Nun brauchen Sie nur wieder ENTER zu drücken, um an diesen markierten Knoten die Fase zu setzen. Durch Drücken der Pfeil-Rechts/Links-Taste kann man die Markierung von Knoten zu Knoten bewegen.

Inhaltsverzeichnis.htm

Teil III Referenz.htm

Dokumentbeginn