Drehen Bearbeitung Planseitig:

1. Mögliche Außenbearbeitungen

1.1 Konturdirekt

Die Richtung ist durch die Zeichenrichtung vorgegeben

1.2 Konturparallel

NICHT MÖGLICH

1.3 Konturzyklus

1.3.1 nach innen

1.3.1.1 Schlichten nach unten

1.3.1.2 Schlichten nach oben

1.3.2 nach außen

1.3.2.1 Schlichten nach unten

1.3.2.2 Schlichten nach oben

Zusätzlich entweder Eintauchen gerade oder längs der Kontur

1.1 Konturdirekt

Sie zeichnen eine Linie oder einen Linienzug. Anfangs- und Endpunkt sind frei bestimmbar. In die Richtung, in die Sie zeichnen, geschieht auch die Bearbeitung. Dargestellt durch eine Pfeilspize am Ende des Linienzuges. Das Programm fährt die Linie bzw. den Linienzug so ab, wie sie ihn gezeichnet haben.

Arbeiten Sie mit einer Drehstahlgeometrie die einen Schneidenradius besitzt, wird dieser immer automatisch zur Materialstirnseite (nach rechts) gehalten.

Im Bild einige Beispiele für einfache Konturdirekt-Bearbeitungen mit Schneidenradius. In der Praxis wendet man den Konturdirekt-Modus zum Nachschlichten mit separatem Werkzeug oder für die Ausarbeitung von Konturen, die nicht mit den Zyklen erstellt werden können, an.

1.2 Konturparallel

NICHT MÖGLICH

1.3 Konturzyklus

Allgemeines:

In der klassischen CNC-Bearbeitung Standard, neu bei pcdreh für Windows, der Konturzyklus, Standardanwendung für fast alle Zerspanungen.

Rationelles Längs- oder Quer-Schruppen mit anschließenden Schlichtgängen.

Vorgehen:

Sie zeichnen eine Linie oder einen Linienzug.

Anfangs- und Endpunkt müssen bestimmten Regel folgen:

Bei einer geplanten Bearbeitungsrichtung von außen nach innen:

1.3.1.1 Schlichten nach unten

Startpunkt oben rechts und Endpunkt unten links

1.3.1.2 Schlichten nach oben

Startpunkt unten links und Endpunkt oben rechts

Bei einer geplanten Bearbeitungsrichtung von innen nach außen:

1.3.1.1 Schlichten nach oben

Startpunkt unten rechts und Endpunkt oben links

1.3.1.2 Schlichten nach unten

Startpunkt oben links und Endpunkt unten rechts

Aus der Höhe des Objektes und der Spandicke (Schruppen) werden die erforderlichen Bahnen berechnet. Das Schlichten wird dabei berücksichtigt.

Ablauf:

Siehe Außenbearbeitung

Inhaltsverzeichnis.htm

Teil III Referenz.htm

Dokumentbeginn