-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Was ist Neu bei R19-B6: April 2010
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

	Freigabe für alle User

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Was ist Neu bei R19-B5: März 2010
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-Neu:
	-Drehen/Fräsen: 
		-Schnittdaten Rechner (F8 F1 F5)
		-Bildschirmfarben anpassen (F8 F5 F2)
		-Kontur glätten (F8 F6 F1)
		-An/Aus Logik der Relais kann invertiert werden (F8 F4 F7)
		(nötig für Optimum und MechaPro Steuerung)
		-Windreh Spezial.ini kann aus Windreh heraus geändert werden (F8 F3 F3)
		-Neues Update Installations-Programm V1.1 mit Verzeichnisabfrage

	-Drehen: 
		-Nullposition bei Drehplatten mit Schneidenradius ist die linke Kante der Scheide, nicht mehr die Mitte
		-Schlichtaufmaß Längsachse separat über Windreh_Spezial.ini einstellbar
		-Kontur direkt drehen im Schlichtvorschub (F2/F3)

-Änderung 
	-Drehen/Fräsen: 
		-Direkt-Menü immer im Vordergrund

	-Drehen: 
		-Aufteilung der Bahnen im Zyklus verbessert (letzte Bahn passend zum Schlichtmaß)
		-Automatische Anpassung der Zyklen an den Schneidendurchmesser
                             (Linien brauchen nicht mehr über Materialdurchmesser hinaus gezeichnet werden)

	-Fräsen:
		-Flächenräumen F4 F3 bekommt die Eingabemöglichkeit für Fräserdurchmesser, 
		sind ein oder mehrer Objekte markiert, wird der Durchmesser des ersten markiertem Objekt genommen (angeboten)

-Debug: 
	-Diverse Fehler
	-Konturzyklus Drehen überarbeitet

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Was ist Neu bei R19-B4: Januar 2010
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-Neu:
	-Drehen/Fräsen: 
		-Neue Windriver 1-8-6 und 1-8-7 (Optimum Interface)
	-Drehen: 
		-Nullposition der Längsachse bei Bearbeitung änderbar (F8 F3)
		-STOPPs von (F8 F3) werden bei F2 Angezeigt

-Änderung 
	-Drehen/Fräsen: 
		-HPGL-Import überarbeitet   

-Debug: 
	-Drehen:
		-Innengewinde Kontur direkt stellte nicht zum Schneiden zu
	-Fräsen: 
		-Eintauchen längs der Kontur wurde bei Z-Achse=aus fälschlicherweise gefahren
		-DIN-ISO Export Version: 1.1 - Bug in Kommentar-Ausgabe

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Was ist Neu bei R19-B3: Januar 2010
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-Neu:
	-Drehen: 
		-Windriver 1-8-6 und 1-8-7 (Änderung im Interfacetyp OPTIMUM)
		-Spanbrechen bei Außenbearbeitung (F8 F3)
		
-Änderung 
	-Fräsen: 
		-F6 Zoom auf Objekte nicht mehr auf Material
		-Lade dazu (F9 F9) übernimmt den Zeichnungsnullpunkt nicht mehr aus der dazu geladenen Zeichnung
	-Drehen:
		-Zustellgeschwindigkeit in Windreh_Spezial.ini (vorher fest 3.0mm/Sec.)
		-Zustellung Gewinde mit Zustellgeschwindigkeit aus Windreh_Spezial.ini
		-Raute- und Dreieck-Stahl wird nur noch ausgefüllt, dargestellt bei Fräserdetails = Hoch (F8 F5 F1)
		-Rechteck- und Rund-Stahl wird nur noch ausgefüllt, dargestellt bei Fräserdetails = Mittel oder Hoch (F8 F5 F1)
		-Abstand zur Schlichtbahn bei Vorschlichten nicht mehr 0.5mm fest, sondern Schlichtaufmaß

-Debug: 
	-Drehen/Fräsen: 
		-Achsen fahren beim Zeichen 
	-Drehen:
		-Abbrechen und weiter machen bei Verwendung elektronischer Antriebsregelung brachte Schrittfehler
		-Wartezeit wurde auf 60mSec begrenzt
	-Fräsen: 
		-Zirkular Eintauchfehler bei Schlichten 0

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Was ist Neu bei R18-B7b: August 2009 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-Debug: 
	-Drehen/Fräsen: 
		-Im Ändern konnte es mit den Pfeil-Tasten passieren, dass die Ausgabe gestartet wurde

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Was ist Neu bei R18-B7: August 2009 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-Neu:
	-Drehen: 
		-Drehen: Drehzahl Limiter (F8 F4 F7)
	-Fräsen: 
		-Tiefenschlichten mit separatem Vorschub F8 F3 möglich

-Debug: 
	-Drehen: 
		-Drehzahlsteuerung mit Antrieb aus WZ-Wechsel; Fehler bei Linksgewinde

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Was ist Neu bei R18-B6: Juli 2009 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-Neu:
	-Drehen: 
		-Schlichtaufmass stehen lassen zur weiteren Bearbeitung mit separatem Werkzeug
	-Fräsen: 
		-Markieren der Relativ-Z über Markieren - Wahl
		-Stege Erstellen in Vorbereitung
-Änderung 
	-Drehen: 
		-Fehlermeldung bei Strecken mit Drehzahl 0
	-Drehen/Fräsen: 
		-SIM-Speed bis zu 3x langsamer
		-HPGL-Parameter Faktor X/Y auf 5 Stellen erweitert
-Debug:
	-Drehen: 
		-Drehzahlsteuerung
		-Schneidenradius Korrektur beim Einrichten/Werkzeuge war R 1/2: Ist nun R
		-Zufahrt bei Innenobjekten geändert
		-Gewindedrehen Timeout-Fehler
		-Mit Vorschlichten falsches Schlichtaufmass
		-Wartezeit Einschalten Millisekunden

	-Fräsen: 
		-Objekte Schließen hatte Fehler

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Was ist Neu bei R18-B1: Mai 2009 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-Neu:
	-Fräsen: 
		-Eintauchen: -Zirkular, -Längs der Kontur
		-Tiefeschlichten
-Debug:
	-Drehen: 
		-Fehler in Drehzahlreglung
	-Fräsen: 
		-Flächenräumen schaltet sich wieder aus

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Was ist Neu bei R17-B3: April 2009 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-Änderung: 
	-Fräsen: 
		-Bei Z-Achse deaktiviert wird trotzdem Z-Nullpos angefahren, falls Z nicht Nullpos F8 F3

-Debug:
	-Drehen/Fräsen: 
		-Skalieren Faktor bei GEO nicht übernommen

	-Drehen: 
		-Gewindeschneiden Schlichten, richtige Anzahl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Was ist Neu bei R17-B2: März 2009 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-Neu:
	-Drehen/Fräsen: 
		-HPGL-Export: F9 F3 und F9 F4
		-Direktes Spiegeln X/Y von markierten Objekten über F5 F6 GEO

	-Drehen: 
		-Kontur-Direkt temporär für Ausgabe bei F2/F3 
		-Vorschubvoreinstellung für jede Zeichenrichtung F8 F9

-Debug: 
	-Drehen: 
		-Debug Drehen: Durchmesserkorrektur

	-Änderung Drehen: 
		-Gewindeschneiden: Zustellung 1. Span halbiert
		-Drehzahl für neues Werkzeug wird bereits beim WZ-Wechsel eingestellt

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Was ist Neu bei R17-B1: März 2009 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-Änderung: 
	-Drehen/Fräsen: 
		-Automatische Bahnkorrektur läuft 10 fach schneller ab
		-Automatische Bahnkorrektur wird nun bei Ausgabe oder immer verwendet
-Debug: 
	-Drehen/Fräsen: 
		-Möglicher Fehler Schritte > 255 beseitigt

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Was ist Neu bei R17-B0: Februar 2009 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-Neu: 
	-Drehen/Fräsen: 
		-Fangen von Tangentenschnittpunkten
		-Fangen von Knoten der Fräsbahnlinie (CAM)
		-Fangen-Abstand dynamisch
		-Anzeige der Fangen-Schnittpunkte durch kl. Kreise
		-Neues Menü: Bearbeiten --> Mehr Bearbeiten
		-Maus-Kreuz-Länge einstellbar über Windreh_Spezial.ini
		-Markieren von Hilfsobjekten (Menü: Markieren nach Wahl)

	-Fräsen: 
		-Parallelkontur erzeugen: Bearbeiten: mehr Bearbeiten
		-Flächenräumen nur für markierte Objekte möglich

-Änderung: 
	-Drehen/Fräsen: 
		-Menü Direkt
		-Spiegeln, Verbinden, Öffnen und Schließen nicht mehr Beta

-Debug: 
	-Drehen:
		-Gewindetiefe wird gespeichert
		-Schneidenradiuskorrektur in Längsrichtung bei WZ-Einrichten
	-Fräsen: 
		-Automatische Bahnkorrektur Versatz bei Obj Anfang
		-Hinweis wenn keine Räumbahn möglich ist

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Was ist Neu bei R16-B7: Dezember 2008 *** Beta ***
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-Neu:
	-Drehen/Fräsen:
		-F8 F5 F5 Systemtest
		-Erweiterung auf 8 Com-Ports (noch nicht aktiv)
		-Objekte Verbinden
		-Objekte Spiegel mit Verbinden
		-Startabfrage abschaltbar F8 F5 F1
		-Videos abspielen F8 F6 F9 (Videos in Vorbereitung)
		-Neue Hilfeseite: Elektrische Verkabelung.htm

	-Drehen:
		-Stufenschlichten mit Pause Möglichkeit
		-Anzeige letzter Wellendurchmesser
		-Korrekturmodus mit Wellendurchmesser-Korrektur

-Änderung: 
	-Drehen/Fräsen:
		-Schnittpunkte finden mit Hilfsobjekten
		-Softwarelizenz Ansicht nur bei Kommunikation möglich
-Debug: 
	-Drehen:
		-Komma-Eingabe bei F8 F8 Bezeichnung möglich

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Was ist Neu bei R16-B4: November 2008 *** Beta ***
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-Neu
	-Drehen:
		-Querachse Absolut Millimeteranzeige
-Änderung: 
	-Drehen/Fräsen:
		-Steuerung F8 F4 F5 überarbeitet
		-HPGL Materialanpassung verbessert

	-Fräsen:
		-Z-Achse aus von F8 F6 nach F2 verlegt
-Debug: 
	-Drehen:
		-Gewinde >100mm möglich
		-Rauten- und Dreieckstahl wieder OK

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Was ist Neu bei R16-B2/3: Oktober 2008 *** Beta ***
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-Änderung: 
	-Updatedatei mehr Infos

-Debug: 
	-Drehen:
		-Innengewinde mit Abstand zum Material

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Was ist Neu bei R16-B1: Oktober 2008 *** Beta ***
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-Neu: 	
	-Drehen/Fräsen:
		-Vorschuboverwrite F4=100%

-Änderung: 
	-Drehen:
		-Drehzahlsteuerung im Einrichtbetrieb 
	-Fräsen:
		-Flächenräumen mit Tiefenbahnen

-Debug: 
	-Drehen:
		-WZW Einrichten, falsche Wechsler Pos. beim 1. mal
		-Drehzahlsteuerung im Einrichtbetrieb und bei Korrektur
	-Fräsen:
		-Flächenräumen: Leerfahrten im Eilgang,  kein Einbohren im Nullpunkt
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Was ist Neu bei R16-B0: September 2008 *** Beta ***
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-Neu:
	-Drehen/Fräsen:
		-DIN-ISO-Export
	
	-Fräsen:
		-Objekt-Reihenfolge optimieren F8 F6
-Debug :
	Kreismittelpunktversatz bei GEO-Fenster, Autobackup OK, Bei Ende Abfrage ob gespeichert

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Was ist Neu bei R15-B9: August 2008 *** Beta ***
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-Neu:
	-Bitmap digitalisieren F4 F7


-Änderung: 
	-Funktion F5 F2 ist nach F4 F2 gewandert
	-Windriver 1-7-8b (Für Interface MS400 und Relaisschalten)
	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Was ist Neu bei R15-B8: Juni 2008 *** Beta ***
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-Neu:
	-Drehen/Fräsen:
		-Neue Bahnkorrektur, die ein Verletzen der Kontur ausschließt (F4 F1)
		-Neue Hilfeseite dazu: Automatische Bahnkorrektur.htm
	-Fräsen:
		-Neues Menü F5 F2 XYZ, manipulation von Achsanteilen
		-Neue Hilfeseite dazu: F5-F2-XYZ.htm

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Was ist Neu bei R15-B7: Mai 2008 *** Beta ***
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-Neu:
	-Drehen/Fräsen:
		-Windriver 1-7-6i: Internes Zeitverhalten verbessert (größere Reserven)
		-HPGL-Import:
			-Capturedatei erzeugen (Maschine verhält sich wie ein Plotter)
			-Material passt sich nur wahlweise der Zeichnungsgröße an
	-Fräsen:
		-Neues Menü F4 3D
			-Neuer Flächenräumalgorithmus (Haupt F4) (Beta)
			-Konturprüfung (noch in Entwicklung) (Beta)

-Änderung: 
	-Drehen/Fräsen:
		-Rechte Maustaste immer Direktmenü
		-Spielausgleich wieder im Eilgang

-Debug 
	-Drehen/Fräsen:
		-F5 F6 Skalieren geht bei Ankerpunkt auf Nullpunkt
		-Material F8 F1: Größe und Nullpunkt kann gleichzeitig geändert werden
	-Drehen:
		-Konisches Gewinde
		-Antrieb aus bei Ausgabewiederholung

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Was ist Neu bei R15-B6: April 2008 *** Version im Internet ***
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Änderung: 
	-Drehen/Fräsen:
		-Spielausgleich im Vorschub


-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Was ist Neu bei R15-B5: April 2008 *** Version im Internet ***
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-Neu:
	-Drehen/Fräsen:
		-Einrichten: Anzeige der Richtung bei Werteingabe X-, Y- und Z-Achse
		-Vorwahl der Simulationsgeschwindigkeit bei F3
		-Freigabe Gewindeschneiden und Windriver 1-7-6 (ehemals 1-7-6f)

-Debug 
	-Drehen/Fräsen:
		-Einrichten: Werteingabe über X, Y und Z verändert nicht die Voreinstellung: Vorschub/Eilgang
	-Drehen:
		-Werkzeuge Einrichten F8 F8: Achsposition wird richtig übernommen
		-Konturstahl Rund und Abstechen wird Seitenrichtig geführt
		-Prg. Absturz bei Verwendung von Rauten- und Dreieck-Stahl bei sehr langen Ausgaben

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Was ist Neu bei R15-B3: April 2008 *** Beta ***
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-Neu:
	-Drehen/Fräsen:
		-Minimale Kreisauflösung von Radien F5 F4 über Windreh_Spezial.ini änderbar

	-Fräsen:
		-Ausgabewiederholung F2 auch in negativer Richtung möglich

-Debug 
	-Drehen:
		-Schneidenradius steht mit vorderer Kante im Nullpunkt (nicht mehr die Mitte der Schneide)
		-Linksgewinde Ok
		-Windriver 1-7-6f

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Was ist Neu bei R15-B0: März 2008 *** Beta ***
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-Neu:
	-Drehen:
		-Gewindeschneiden
Änderung: 
	-Drehen:
		-Drehzahl wird nicht automatisch eingeschaltet bei Aufruf vom Einrichtbetrieb


-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Was ist Neu bei R14-B8: März 2008 *** Beta ***
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-Neu:
Änderung: 
	-Drehen/Fräsen:
		-Beim Start wird automatisch auf 57600 Baud geschaltet
	-Fräsen:
		-Vorschub beim Schlichten wenn Eilgang dann Eilgang
		-Bei F2 und F3 Hinweis, wenn Z-Achse deaktiviert
-Debug 
	-Drehen:
		-Vorschub nach Ändern wurde nicht in F2 übernommen
		-Drehen Schlichten nicht im Schlichtvorschub
	-Fräsen:
		-Debug Spiegeln Innen/Außen vertauscht

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Was ist Neu bei R14-B7: Februar 2008 *** Beta ***
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-Neu:
	-Drehen/Fräsen:
		-TXT-Import (X- und Y-Werte)
	-Drehen:
		-DIN-ISO-Import 	
	-Fräsen:
		-Z-Achse Spielausgleich nach dem Eintauchen einstellen über Windreh_Spezial.ini 
-Debug 
	-Drehen/Fräsen:
		-Einrichtbetrieb
	-Drehen:
		-Span-Zyklus
		-Zeichnen
		-Schleifenfahrt umgebaut siehe F8 F3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Was ist Neu bei R14-B4: Januar 2008 *** Beta ***
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-Neu:
	-Drehen/Fräsen:
		-Im Einrichtbetrieb kann das Feld Vorschub angeklickt werden um den Vorschub direkt zu ändern.

-Debug 
	-Drehen:
		-Kontur fahren mit Abstechstahl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Was ist Neu bei R14-B3: Januar 2008 *** Beta ***
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-Neu:
	-Drehen/Fräsen:
		-Tastaturbelegung Ergänzung unter F1
			Taste	Funktion
		  	V	 Vorschub
			E	 Eilgang
			S	 Spindel an / aus
			K	 Kühlung an / aus

		-Fangen von Objektschnittpunkten
		
	-Drehen: 
		Innenausdrehen Stop am Anfang um Späne entfernen zu können
	

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Was ist Neu bei R14-B2: Januar 2008 *** Version im Internet ***
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-Neu:
	-Drehen: Schleifenfahrt um Drehstahl auf Druck zu halten

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Was ist Neu bei R13-B1: Dezember 2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-Neu:
	-Gewindeschneiden beim Drehen
	-Objektnummer kann man anklicken und dadurch ein Objekt markieren
	-Windriver 1-7-6 Gewindeschneiden beim Drehen

-Änderung/Verbesserung:
	-Ab wann sich das Raster einblendet ist über die Windreh-Spezial.ini einstellbar
	-Fräsen/Drehen: Objektnummerndarstellung nochmals verbessert 
	-Fräsen/Drehen: Objektnummern anklickbar mir der Maus

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Was ist Neu bei R12-B14: November 2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-Neu:
	-Fräsen: Sechskant mit Schlüsselweite über Kreis - CAM - 6 Ecken

-Änderung/Verbesserung:
	-Fräsen: Gitter: Richtige Darstellung bei Nullpunkt in der Mitte
	-Fräsen/Drehen: Objektnummern besser sichtbar

-Debug:
	-Fräsen: Drehrichtung wurde nicht mehr gespeichert.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Was ist Neu bei R12-B13: November 2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-Debug:
	-Vorschubfehler beim Räumen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Was ist Neu bei R12-B12: Oktober 2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-Neu:
	-Drehteilanzeige bei CAM + Knoten + Gitter = aus
	-User Logdatei im INI-Ordner

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Was ist Neu bei R12-B11: Oktober 2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-Neu:
	-Drehen: F5 F1 überarbeitet
	-Drehen: Raster passt sich besser an
	-Achsbezeichnung
	-Drehen: Automatische Durchmesseranzeige bei Knoten an

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Was ist Neu bei R12-B10: Oktober 2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-Neu:
	-Drehen Automatischer Bohrzyklus und Layout neu F5 F1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Was ist Neu bei R12-B9: Oktober 2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-Neu:
	-Drehen: Generelle Durchmesseranzeige
	-Drehen: Achsbezeichnung F8 F5 F1 Wählebar (Z und X)

-Debug:
	-Windriver 1-7-5 Relais und Drehzahl setzten OK

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Was ist Neu bei R12-B8: September 2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-Neu:
	-Bitmap laden als Hilfszeichnung zum Handdigitalisieren

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Was ist Neu bei R12-B7: September 2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-Neu:
	-Mausrad klicken schaltet Fensterverschieben ein

-Änderung/Verbesserung:
	-Mausrad Zoom über Windreh_Spezial.ini einstellbar
	-Mausrad Richtung über Windreh_Spezial.ini einstellbar

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Was ist Neu bei R12-B6: September 2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-Änderung/Verbesserung:
	-HPGL-Unit Eingabe immer fünfstellig
	-Mausrad Zoom unter WIN98 brachte Probleme und ist nun deaktiviert (bei WIN98)
-Debug:
	-F5 F2/F3F4 ging nicht mehr
	-Relais schalteten bei Einrichten Beenden wenn kein Drehzahlregler installiert war

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Was ist Neu bei R12-B3: August 2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-Neu:
	-Windreh merkt sich die Maschinen (Drehen und Fräsen getrennt)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Was ist Neu bei R12-B2: August 2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-Änderung/Verbesserung:
	-Strecken mit 0 mm Weg werden beim laden gelöscht

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Was ist Neu bei R12-B1: August 2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-Neu:
	-EXTRAS: Brennschneiden möglich
	-F8 F6 Z-Achse deaktivieren (Z-Achse kann von Hand zugestellt werden)	
	-Hinweise nach neu-Installation

-Änderung/Verbesserung:
	-HPGL-Unit Eingabe immer dreistellig

-Debug:
	-Relais und Drehzahl-setzen bei F2 Drehen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Was ist Neu bei R12: August.2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-Neu:
	-Zoomen mit Mausrad
	-Einstellen des Programmpfades über die Datei: "HomePath.txt" möglich
	-pcdreh für Windows Drehen 
		-Drehzahlregelung inkl. V-Konstant
		-Windriver 1-7-4 für Drehzahlausgabe
-Änderung/Verbesserung:
	-Erster Knoten von Objketn markierbar

-Debug:
	-mehrer Kleinigkeiten

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Was ist Neu bei R11-B1: 18.06.2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-Debug:
	-1xSchritt auf X-Achse bei Programmstart, wenn Drehzahlregler vorhanden angeklickt war.
	-Winkel bei Kreis kann wieder größer 360° sein

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Was ist Neu bei R11: 24.05.2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-Neu:
	-Neuer Räumalgorithmus mit Inselerkennung
	-Räumen Einstellung über die Datei: Windreh_Spezial.ini
	-Windriver 1-7-2 interne Änderung (Reset Verhalten)
	-Zoomfaktor lässt sich einstellen über die Datei: Windreh_Spezial.ini

-Änderung/Verbesserung:
	-Anzahl Schlichten (F5 F1) ist nun ohne PLUS-Software zu erreichen
	-In alle Fenstern wird auf die Feststelltaste (NUM-Look) reagiert
	-Mausbegrenzung beim Zeichnen aufgehoben
	-Mausklick ohne Reaktion z.B.: Zeichen ohne Linie/Kreis/etc. oder Bearbeiten 
	 ohne Einfügen/Kopieren/etc. schaltet in den Markierenmodus und markiert, 
	 falls Objekt oder Linie getroffen wird.

-Debug:
	-F2 Start war deaktiviert nach F3 SIM (nur R10)
	-Zeichnen Linienobjekt hatte Fehler 
	-F6 Vorschuboverwrite geht wieder
	-A-Achse-Nullen fehlte

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Was ist Neu bei R 10: 17.04.2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-Neu:
	-Drehen als Demo integriert
	-Tastatursteuerung für das Zeichnen
		-Pfeil rechts/links/hoch/runter zum Zeichnen
		-ENTER zur Übernahme
		-ESC zum Abbruch
		-"c" Stift auf 0 bzw. auf die letzte Abolute Position
	-Tastatursteuerung im Ändern
		-Strg + Pfeil rechts/links springt zum Anfang bzw. Ende eines Objektes
	-Neue HTML-Übungen
	-Neues PDF-Handbuch 1.0

-Debug:
	-kleinere Fehler raus genommen 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Was ist Neu bei R 09-B4: 28.02.2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-Debug:
	-Ungerade Spielschritte führten zu verlangsamter Fahrt
	-Datensätze mit Rampe können schneller übertragen werden 
	-Windriver 1-7-0

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Was ist Neu bei R 09-B1: 05.01 2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-Neu:
	-Verweilzeit nach dem Eintauchen aktiviert F8 F3 F2
	-F8 F5 F1 Mauscursor kann nur Kreuz sein

-Änderung/Verbesserung:
	-F11 Rundtisch (-) und F12 Rundtisch (+) eingebaut
	-F8 F8 Werkzeuge kopieren/einfügen, das Bild wird mit kopiert und eingefügt
	-F8 F1 Material Z kann nun kleiner als 1.0mm sein

-Debug:
	-Letztes zu fräsende Objekt=Hilfsobjekt - Z-Achse fuhr in die falsche Richtung

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Was ist Neu bei R 08-B4: 15.12 2006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-Änderung/Verbesserung:
	-Die maximale Schnittiefe kann geändert werden, auch wenn die Fräserdatenbank aktiviert ist.	

-Debug:
	-F8 F1 Materialnullpunkt Änderung wird beim Klick auf Nein nicht übernommen
	-ServicePack für das Programmiersystem installiert

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Was ist Neu bei R 08-B2: 22.11 2006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-Neu:
	-Löschtaste zum löschen der Werte bei F8 F8 Fräserdatenbank.
	-Dezimaltrennzeichen einstellbar F8 F5 F1 (für ausländische Systeme).
	-Simulation in Zeitraffer möglich (400%, 300%, 200%, 100%)
	-Mehr Auswählen: Strecken können markiert werden
	-Mehr Auswählen: Objekte mit Fräser Nummer aus Datenbank können markiert werden

-Änderung/Verbesserung:
	-Die selbst definierte Ansicht wird beim Programmstart oder beim drücken auf F6 Bild angezeigt.
	 Die automatische Darstellung erfolgt nur noch beim Wechsel von 3 auf 1 oder von 1 auf 3 Fenster.
	Ansichten laden ist nun F6 Bild und Ansichten speichern Strg+F6.
	-Knoten=an wird so angezeigt wie bisher, wenn nichts markiert ist. 
	Sind Objekte markiert, werden nur diese mit Knoten=an angezeigt.
	-Ein Linienobjekt kann bei versehendlichem Abbruch (rechte Maustaste) weitergeführt werden
	-Text zur Zeichnung F5 F8 kann nun 255 Zeichen lang sein.
	-Bildschirmansicht wird beim beenden immer gespeichert.
	-Bei Nullpunktverschiebung F8 F1 wird die Zeichnung passend mit verschoben.

-Debug:
	-Achsposition wird bei Simulation nicht mehr übernommen.
	-Objekte ohne Schlichten wurden mit geschlichtet F2 / F3.
	-Fräserlängen F8 F8 F2 ist auf 1/100mm einstellbar - war nur auf 1/10mm gerundet
	-Bei F3 SIM werden die Schaltflächen F1, F2 und F3 gesperrt
	-Zoom Taster schaltet nicht zurück auf rein Zoomen wenn man die Taste "strg" wieder los lässt (Funktion "reinzoomen" ist trotzdem gegeben), geändert.
	-Zurück Taste steht im 1ten Menü von duplizieren - hat aber dort keine Funktion, geändert.
	-Z-Nullpunktverschiebung wurde aufgehoben bei Verwendung mit Rundtisch.
	-Fräserdatenbank überarbeitet
	-Nullpunkt bei DIN-ISO Import überarbeitet

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Was ist Neu bei R 07-B3: 28.10 2006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-Änderung/Verbesserung:
	-Nach referenzieren der Z-Achse wird die Z-Nullposition (F8 F3) als Achsposition gesetzt
-Debug:
	-Windriver 1-6-6: Rückmeldung bei Overwrite herausgenommen, dadurch steht mehr Zeit im PC zur Verfügung
	(wirkt der Meldung "Mikroprozessor antwortet nicht" entgegen)
	-Fehlerbehandlung bei der Hilfeseite überarbeitet
	-Abbrechen mit ESC oder Referenzschalter wird differenziert behandelt, wichtig beim abbrechen von Referenzfahrten
	-Abbrechen von Eilfahrten überarbeitet. Die Ausgabe kann nicht mehr unmittelbar fortgeführt werden. 
	(Beim Neustart wird nicht in der Strecke, sondern am Anfang der Strecke begonnen)
	-Rundtisch auf Null fahren ging nicht automatisch

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Was ist Neu bei R 07-B2: 25.10 2006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-Änderung/Verbesserung:
	-CAM-Info wird so angezeigt wie bisher, wenn nichts markiert ist. 
	Sind Objekte markiert, werden nur diese mit CAM-Info angezeigt.
	-F1 schließt Einrichtenfenster

-Debug:
	-Eingabebox (z.B.: F1 Taste X) Eingabe von negative Zahlen überarbeitet.
	-Werteingabe beim Achsen nullen im Einrichtbetrieb ging nicht
	-Abbrechen bei Referenzfahrt über F1 und F8 F2 überarbeitet.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Was ist Neu bei R 07-B1: 23.10 2006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-Neu:
	-Referenzschalter vorübergehend deaktivieren um die Achsen aus dem Schalter fahren zu können
	(nur im Einrichtbetrieb) 
	-Vorschub einzelner Strecken im Ändern (F5) wird jetzt oben links im Fenster angezeigt.

-Änderung/Verbesserung:
	-Backupdatei *.BAK können unter F9-Dateimenü angewählt werden
	-F8 F5 F6 Timer verwenden gibt es nicht mehr
	-Beim beenden des Programms wird noch eine Sicherheitskopie Ihrer Zeichnung in "lastfile.w3d" erzeugt
	-Bei Start F2 wird die aktuelle Achsposition angezeigt

-Debug:
	-Rampen bei Interpolierten Fahrten laufen weicher ab
	-Windríver 1-6-5: Fehler bei Fahrten mit Rampen behoben
	-GEO-Parameter wurde sich nicht gemerkt
	-Referenzieren unter F1 Einrichten ging nicht
	-Vorschuboverwrite geändert

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Was ist Neu bei R 06-Beta-08: 11.08. 2006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-Änderung/Verbesserung:
	-Nach einem Kommunikationsfehler kann Windreh neu gestartet werden ohne den Kontroller zu resetten (macht nun Windreh)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Was ist Neu bei R 06-Beta-07: 11.08. 2006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-Debug:
	-Error-Handler in System-Rampe erweitert

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Was ist Neu bei R 06-Beta-06: 09.08. 2006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-Neu
	-Einstellbare Tastaturverzögerung im Einrichtbetrieb über die Datei: Windreh_Spezial.ini
	um Doppelauslösung bei kleinen Strecken zu verhindern.

-Debug:
	-Beim Einfügen von Knoten Vorschub = 0
	-HPGL-Import Ok bei zwei Punkten übereinander
	-Weiterschalten mit ENTER beim Verrunden von rechts drehenden Objekten nun OK

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Was ist Neu bei R 06-Beta:21.07. 2006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-Neu:
	-Werkzeugwechsel (F8/F8/F2 Einstellungen)
	-DIN-ISO-Export
	-Ansicht speichern (Menü: Ansicht Umschlt-Strg+F6)
		-Speichert: Fenstereinstellung, Gitter-Knoten-CAM, Verschiebung und Zoom
	-Ansicht laden (Menü: Ansicht Strg+F6)
	-Neue Hilfeseiten:
		-Die neue Z-Nullpos.htm
		-F8-F8-F2-Werkzeugwechsel.htm
		-Ausgabe Abbrechen.htm

-Änderung/Verbesserung:
	-Nullpunktverschiebung
		-Genereller Nullpunkt definiert durch F8/F3
		-Nullpunkt bei den Objekten als Verschiebung (F5/F1)
			-positive Werte = Fräsbahn liegt tiefer
			-negative Werte = Eilgangfahrt liegt höher
	-Einrichtenfenster merkt sich seine Position
	-Einrichtenfenster Werkzeugwechsel	
	-Überarbeitete Hilfeseiten:
		-F8-F8 Werkzeug-Voreinstellungen.htm
		-F8-F3 CAM-Voreinstellungen.htm

-Debug:
	-F8/F8 Werkzeugvoreinstellung: Kommawerte konnte nicht eingegeben werden	
	-F2 Start: Falsche Statuszeileinformation wenn Achs-Spiel nicht Null	

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Was ist Neu bei R 05: 21.06.2006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-Neu:
	-Handbuch: Druckfunktion aller Seiten (Aufruf bei jeder Hilfeseite)
	-Handbuch: Suchfunktion (Aufruf bei jeder Hilfeseite)

-Debug:
	-Spiegeln (mit skalieren) von offenen Objekten machte einen Versatz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Was ist Neu bei R 04b: 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-Debug:
	-Ein langer Druck auf die ESC-Taste bewirkte, dass die Abfrage ob Abgebrochen werden soll mit "Nein" beendet wurde. 
	Und die Maschine dadurch nicht anhielt.
	-HPGL-Import: Fräsbahnradius-Korrektur-Verschiebung beim Ändern auf Innen/Aussen
	-Einrichtbetrieb: Ungewolltes Umstellen von 100% auf 25%

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Was ist Neu bei R 04: 26.05.2006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-Neu:
	-F2/F3: Auswahlmöglichkeit ob bei Ausgabewiederholung auf Taste gewartet werden soll.

-Änderung/Verbesserung:
	-Vorschub-Overwright funktioniert nur noch beim Vorschub und nicht mehr beim Eilgang.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Was ist Neu bei R 03b-e: 23.05.2006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-Debug:
	-Schrittweite verändern aus dem Einrichten heraus, Pfeil rechts/links hat Achsen verfahren ausgelöst
	-Es werden bis zu 10 @com.log-Dateien erzeugt
	-HPGL-Import bezüglich Bohrungen verbessert
	-Unbeabsichtigtes Schalter der Eilgangreduktion (F1) verhindert
	-Debug-Aufzeichnung verbessert

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Was ist Neu bei R 03: 04.05.2006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-Neu:
	-F5/F6 Skalieren: Mit dem Schloss kann X und Y 1:1 skaliert werden
	-F1 Einrichten: Eilgangreduziereung 100-75-50-25 %
	-Vorschub Overwrite für Benutzer (F5=-5% / F6=+5%)
	-Neue Fräsen-PLUS-Version DOS R21b kann mit dem Windriver zur Vollversion werden
	
-Änderung/Verbesserung:
	-Dateiname, Maschinenname, Maschinenbemerkung kann mit Komma geschrieben werden (sollte aber bitte trotzdem nicht!)
	-Hilfsobjekte werden bei F2 Start nicht mehr mit angezeigt
	-F2 Start: Ausblenden der nicht relevanten Bedienschaltflächen: Pause, Schieberegler etc.
	-Automatischer Vorschub Overwrite bei aufgestauten Fahrpaketen
	-Neue Windriver-Version 1-6-0 in Verbindung mit Windreh R03 verhindert "Mikroprozessor antwortet nicht" und startet nach Reset mit 9600 Baud.

-Debug:
	-F1 Einrichten: Z-Achse kann nun auch (wie X und Y) mit gedrückter Taste dauernd bewegt werden (sollte aber bitte trotzdem nicht!)
	-F8/F1: Nullpunktverschiebung brachte falsche Material Y-Werte
	-F2: Bei Ausgabewiederholung Mauszeiger automatisch auf STOP positioniert
	-F1 und F2: Spielausgleich wieder im Eilgang
	-F1 Einrichten: Unbeabsichtigtes Umschalten von Eilgang auf Vorschub passiert nicht mehr 
	-Spanabheben beim Bohren wurde bei letzter Z-Tiefe nicht durchgeführt
	-Diverse kleinere Fehler 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Was ist Neu bei R 02: 07.04.2006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-Neu:

-Änderung/Verbesserung:

-Debug:
	-Wegen dem Fehler "Mikroprozessor antwortet nicht" den Spielausgleich auf Vorschub gesetzt
	-Texteingabe F5/F8 ist nun mit Komma möglich




-----------------------------------------------------------------------------------------------------
01.04.2006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
pcdreh für Windows V1.0 R01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

