# Menü: Schrittweite

Schrittweite:

Die Schrittweite steuert den Rasterfang im Bereich 0.001 bis 100mm, sowie im Einrichtbetrieb Verfahrwege.

Drücken Sie auf das PLUS Symbol, um die Schrittweite in Dekaden zu vergrößern. Maximal 100mm.

Drücken Sie auf das MINUS Symbol, um die Schrittweite in Dekaden zu verkleinern. Minimal 0,001mm.

Durch direktes Anklicken der Zahl erscheint eine Eingabemaske. Hier können Sie auch „krumme“ Werte für die Schrittweite eingeben.

Wollen Sie z.B. mehrere Bohrungen im Abstand 12,54mm eingeben, so stellen Sie einmal 12,54 als Schrittweite ein. Nun können Sie sehr effektiv die Bohrungen erzeugen.

Inhaltsverzeichnis.htm

Teil III Referenz.htm

Dokumentbeginn