Fehlersuche Abschnitt 3:

Schrittmotor

Die von uns verwendeten Motoren haben alle zwei Spulen (zwei Phasen). Daher hat das Kabel 4 stromführende Leitungen, optional ein weiteres für die Erde.

Man kann den Motor prüfen, indem man

1) zwei der jeweils zu einer Phase gehörenden Enden der Kabelanschlüsse im Stecker mit einem Metall überbrückt bzw. kurzschließt und

2) den Motor von Hand durchdreht während die Phasen kurz geschlossen werden. Es muss ein deutliches Rastmoment zu fühlen sein.

3) Fühlen Sie dies, ist der Strang in Ordnung, wenn nicht:

- Prüfen Sie die Stecker des Motors

- Messen Sie den ohmschen Widerstand des Motors mit einem Meßgerät

4) Bei beiden Phasen muss das Rastmoment zu spüren sein.

Bei Motoren mit mehr als vier Leitungen können Sie noch prüfen ob diese richtig zusammengeführt sind. Dazu benötigen Sie das Datenblatt.