# Drehen: Abstechstahl

Bei Verwendung des Abstechstahls und auch des Rund-Drehstahl sind Besonderheiten zu beachten.

Die Breite der Schneide ist beim Zeichnen zu berücksichtigen. Das bedeutet es muss immer Platz da sein, wo das Werkzeug fahren kann.

Unter dem Verzeichnis …\Zeichnungen\Beispiele\Konturstahl-Rechteck finden Sie zum Beispiel: Doppelkegel.W2D

Im Bild oben ist ein Fehler dargestellt. Die Waagerechte Linie ist nicht breit genug, daß der Stahl dort „reinpaßt“. Die Kontur kann nicht eingehalten werden.

Haben Sie in Ihrer Kontur eine Spitze auszudrehen, so wie in dem Beispiel Doppelkegel.W2D, so müssen Sie einen zweiten Knotenpunkt neben der Spitze einfügen, damit das Werkzeug diese umfahren kann.

Hier wieder ein Bild mit Fehler:

In der Datei Doppelkegel.W2D ist alles richtig.

Eine weitere Besonderheit bei Verwendung der Ausarbeitung Kontur-Parallel ist die erste senkrechte Linie. Diese kann prinzipiell weggelassen werden. Das Programm arbeitet aber sicherer wenn Sie gezeichnet ist. Siehe auch Datei Doppelkegel.W2D und Datei Doppelkegel-II.W2D.

Inhaltsverzeichnis.htm

Teil III Referenz.htm

Dokumentbeginn