Drehen Bearbeitung Gewindeschneiden:

Siehe auch: Gewindeschneiden_Einführung.htm

Und: Gewindeschneiden.htm

1. Mögliche Außenbearbeitungen

1.1 Konturdirekt

1.1.1 Zeichenrichtung nach links (Links rum)

Rechtsgewinde

1.1.2 Zeichenrichtung nach rechts (Rechts rum)

Linksgewinde

1.2 Konturparallel

Nicht möglich

1.3 Konturzyklus

1.3.1 Zeichenrichtung nach links (Links rum)

Rechtsgewinde

1.3.2 Zeichenrichtung nach rechts (Rechts rum)

Linksgewinde

Zusätzlich entweder Eintauchen gerade oder versetzt

1.1 Konturdirekt

Sie zeichnen nur eine Linie. Anfangs- und Endpunkt sind frei bestimmbar. In die Richtung, in die Sie zeichnen, geschieht auch die Bearbeitung. Dargestellt durch eine Pfeilspize am Ende des Linienzuges. Das Programm fährt die Linie bzw. den Linienzug so ab, wie sie ihn gezeichnet haben.

In der Praxis wendet man den Konturdirekt-Modus zum Nachschneiden eines bereits gedrehten Gewindes (innerhalb einer Aufspannung)

Aus der Richtung wie Sie zeichnen ergibt das Gewinde:

Zeichenrichtung nach links (Links rum) = Rechtsgewinde

Zeichenrichtung nach rechts (Rechts rum) = Linksgewinde

1.2 Konturparallel

Nicht möglich.

1.3 Konturzyklus

Allgemeines:

Das Gewindeschneiden über den Koturzyklus ist wohl die normale Art und Weise ein Gewinde zu erstellen.

Vorgehen:

Sie zeichnen nur eine Linie.

Anfangs- und Endpunkt sind frei bestimmbar.

Aus der Richtung wie Sie zeichnen ergibt das Gewinde:

Zeichenrichtung nach links (Links rum) = Rechtsgewinde

Zeichenrichtung nach rechts (Rechts rum) = Linksgewinde

Ablauf:

Es startet der Durchlauf:

-Anfang:

-Querachse zustellen

-Längsachse zerspanen

-Querachse im Eilgang auf Rückzugsebene

-Längsachse im Eilgang zurück

-Querachse im Eilgang auf Anfang der Bahn

-Durchlauf auf den Anfang, bis das Objekt fertig bearbeitet ist

Die kleinen Zahlen geben die Anzahl der Bahnen und deren Reihenfolge an (CAM=an).

Im Bild Obj.1 Rechtsgewinde im Zyklus, Obj. 2 Rechtsgewinde Kontur direkt

Inhaltsverzeichnis.htm

Teil III Referenz.htm

Dokumentbeginn