pcdreh für Windows Installation:

pcdreh für Windows Lieferumfang:

1.) Hardware-Interface (Dongle)

2.) Adapter von 9 auf 25 Pole

3.) Serielles Kabel, 9 Pole

4.) Netzadapter 12 bis 15 V

5.) Programm CD-ROM

6.) Ein Satz Muttern für die Steckverbinder

Hardware-Interface Anschließen:

Das Hardware-Interface wird an eine freie serielle Schnittstelle (COM-Schnittstelle) des PCs angeschlossen. Die seriellen Schnittstellen haben 9 Pole (männlich).

1.) Verbinden Sie das serielle Kabel mit dem PC (9 polige Buchse vom Kabel auf die 9 polige Stiftseite des PCs stecken).

2.) Verbinden Sie das andere Ende (9 polige Stifte) mit dem Adapter 9 auf 25 Pole.

3.) Den Adapter stecken Sie auf das Hardware- Interface. Buchsenseite des Adapters auf die Stiftseite des Hardware- Interface.

4.) An das andere Ende vom Hardware- Interface (Buchsenseite) stecken Sie ein paralleles Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) zur Steuerung (Stiftseite).

5.) Das andere „letzte“ Ende stecken Sie auf die Steuerung.

6.) Nun verbinden Sie den Netzteil- Adapter mit dem Hardware- Interface. Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose.

Wichtig: Die Leuchtdiode muss drei mal kurz Blinken. Die Farben haben nichts zu sagen!

Hardware-Interface neue Software installieren:

Das Hardware-Interface ist mit einem Mikroprozessor ausgerüstet. Dieser ist von Hause aus mit einer Software bestückt. Wenn eine neue Version zur Verfügung steht oder im Falle eines Updates, müssen Sie das Hardware-Interface mit neuer Software laden. Nur bei Updates zu verwenden.

1.) Das Hardwareinterface muss am PC angeschlossen sein. Siehe oben.

2.) Es muss vom Programm erkannt werden bzw. muss der Serielle Port zur Verfügung stehen.

3.) Starten Sie das Download-Programm (es braucht nicht installiert zu werden). Das Programm finden Sie im Unterverzeichnis Download.

4.) Öffnen Sie die Datei "Windriverxxx.chf", dabei steht das xxx für die aktuelle Versionsnummer z.B. 1-7-6 (Schaltfläche F2).

5.) Klicken Sie auf Download (Schaltfläche F4).

6.) Sofort setzt automatisch der Download ein.

7.) Das Programm meldet fertig.

8.) Beenden Sie das Download-Programm.

Inbetriebnahme:

1.) Starten Sie pcdreh für Windows

2.) Öffnen Sie das Kommunikations-Menü (F8 / F5 / F6).

Siehe auch: F8-F5-F6 PC-Einstellungen-Kommunikation.htm

1.) Achten Sie darauf, dass irgendein Port ein blaues Dreieck hat. Wenn alle Ports ein rotes Dreieck haben, steht kein Port zur Verfügung.

2.) Klicken Sie auf Suchen.

3.) Das Hardwareinterface muss gefunden werden.

4.) Wählen Sie die Baudrate (von dem COM-Anschluss, an dem das Hardwareinterface gefunden wurde) 57600 aus.

5.) Warten Sie etwas ab. Die Schaltfläche muss grün werden.

6.) Über die Schaltfläche Test können Sie direkt prüfen, ob das Hardwareinterface erkannt wird.

7.) Wenn es nicht gefunden wird können Sie mit dem Programm ComPortChecker.exe prüfen ob ein Port vorhanden ist.

8.) Im Systemmenü unter Maschine (F8 F4) laden Sie Ihre Maschine. Ist diese nicht dabei können Sie die selber eine erstellen siehe: F8-F4 Maschine neue Maschine.htm

9.) Zur Sicherheit laden Sie Steuerung (F8 F4 F5) und die Rampe (F8 F4 F6) durch klicken auf Ja in das Hardwareinterface.

10.) Starten Sie das Programm neu.

Bei Problemen mit dem Hardware- Interface schauen Sie bitte unter Serielle Schnittstellen.htm nach.

Hinweis für Windows Vista Nutzer: Nach der Installation erhalten Sie beim Aufruf der Maschineneinstellungen eventuell

eine Fehlermeldung. Problemlösung siehe Vista_Zugriffsrechte.htm.

Inhaltsverzeichnis.htm

Teil III Referenz.htm

Dokumentbeginn