# Ausgabe Abbrechen

Wenn Sie während der Ausgabe (F2 Start) abbrechen (STOP klicken oder ESC drücken) erscheint folgendes Fenster:

Hilfe:

Diese Hilfeseite

Korrektur Modus:

Es wird der Einrichtbetrieb gestartet.

Hiermit kann die Fräserposition verändert werden, ohne die Anzeigen für die bereits gefahrenen Millimeter (X mm Y mm und Z mm) zu verändern. Mit der Korrektur können die Handräder verstellt werden, ohne dass es pcdreh für Windows merkt. Mit dem Vorteil, dass Sie sich in der festen Schrittweite bewegen können.

Sie können die Position des Fräsers auch über die PFEIL-Tasten der Tastatur korrigieren. Die Zustellung kann über die Schrittweite [+]/[-]-Tasten verändert werden.

Achtung: Wenn Sie stoppen und dann in die entgegengesetzte Richtung korrigieren, stellt der Steppmotor zu. Dabei sehen Sie nicht, dass sich der Schlitten bewegt, weil Sie erst das Spindelspiel überwinden müssten, um die Bewegung zu registrieren

Ja:

Ausgabe abbrechen Ja: Bricht die Ausgabe ab. Nun wird gefragt ob zur Nullposition gefahren werden soll.

Klicken Sie auf Ja, wird direkt zur Nullpostion gefahren. Klicken Sie auf Nein, verbleiben die Achsen in ihrer Position und die Bearbeitung ist beendet.

Nein:

Ausgabe abbrechen Nein: Die Ausgabe wird weiter geführt.

Inhaltsverzeichnis.htm

Teil III Referenz.htm

Dokumentbeginn