# Übung: Rechtecktasche

Allgemein:

In dieser Übung geht es darum, die verschiedenen Möglichkeiten zur Erstellung einer Rechtecktasche kennen zu lernen.

Der Erstellung aller Objekte ist gemeinsam, dass erst die Geometrie- Parameter und im Anschluss die CAM- Parameter eingestellt werden.

In dieser Übung soll eine Rechtecktasche mit einer Kantenlänge X von 50mm und einer Kantenbreite von 30mm erzeugt werden. Der Ursprung der Tasche sitzt auf X=30mm und Y=30mm.

Wie entsteht die Geometrie eigentlich?

Ein Rechteck entsteht durch Angabe zweier sich diagonal gegenüberliegenden Eckpunkte.

Und los!

Schritt 1: Rechteck zeichnen wählen

Achten Sie darauf, dass bei der Option für die GEO- Parameter ein Haken gesetzt ist.

Klicken Sie im Hauptmenü auf die Schaltfläche Rechteck:

Siehe auch: Zeichnen.htm

1. Möglichkeit der Geometrieerzeugung: Mit der Maus

Die Eckpunkte bestimmen Sie zuerst mit der Maus. Sie klicken mit der linken Maustaste den ersten Punkt an, halten die Taste gedrückt und ziehen das Rechteck bis zum zweiten Eckpunkt auf. Wenn Sie nun die Maustaste loslassen, geht sofort ein Fenster auf, in dem Sie die mit der Maus erzeugten Koordinaten in Ruhe ändern können.

Schritt 2: Startpunkt setzen

Klicken und halten Sie die linke Maustaste auf:

Schritt 3: Endpunkt setzen

Ziehen Sie mit gedrückter linker Taste auf:

2. Möglichkeit der Geometrieerzeugung: Mit der Tastatur

Die Eckpunkte müssen Sie zuerst mit der Maus bestimmen. Aber diesmal achten Sie nicht darauf, wo Sie klicken. D.h., Sie erzeugen ein Rechteck mit zufälligen Werten.

Schritt 2: Rechteck zeichnen

Erzeugen Sie ein Rechteck mit zufälligen Werten. Erklärung siehe Möglichkeit 1.

Es erscheint das Rechteck GEO- Parameter Menü:

Schritt 3: Die Werte in die Felder eintragen

Drücken Sie 1 x die Tab- Taste. Abs.X vom Startpunkt ist markiert. Tippen Sie 30, nun wieder die Tab- Taste, die Eingabe wird jetzt auf Abs.Y erwartet,

tippen Sie 30 und nun 2 x die Tab- Taste, um auf Abs.X vom Endpunkt zu kommen. Tippen Sie hier 80, Tab- Taste, 60. Fertig.

Schritt 4: Geometrie-Parameter übernehmen

Siehe auch: Rechteck Neu Geo.htm

Klicken Sie auf die Schaltfläche Ja.

Schritt 5: CAM-Parameter übernehmen

Nun kommt die Eingabemaske für die Geometrie- Parameter:

Siehe auch: Objekt Neu CAM.htm

Schritt 6: Fräsbahn ändern

Klicken Sie auf den Pfeil bei Bearbeitung. Wählen Sie Außen aus:

Schritt 7: Wählen Sie Ja

Klicken Sie auf die Schaltfläche Ja:

Schritt 8: Die Simulation

Die Rechtecktasche ist erzeugt. Drücken Sie im Hauptmenü F3 Simulation:

Siehe auch: Sim-Start.htm und Sim-Run.htm

Und Ende!

Inhaltsverzeichnis.htm

Teil II Übungen.htm

Dokumentbeginn