# Systemmenü (F8) / Maschine (F4) / Encoder Test

Damit ein Encoder zum Gewindeschneiden verwendet werden kann, muss dem Programm die Auflösung des Encoders bekannt sein. Von Bedeutung ist ebenfalls die maximale Drehzahl die das System schneiden kann. Beides kann hier ermittelt werden. Im Normalfall kann bei einem Encoder mit 1024 Impulsen pro Umdrehung mit bis 500 U/min geschnitten werden.

Die maximale Encodergeschwindigkeit muss aber auch von der Maschine gefahren werden können. Da das Gewindeschneiden ohne Schrittmotorrampe geschieht, müssen Sie ausprobieren wie hoch Sie ohne Rampe arbeiten können ohne dass Schrittverlust auftritt.

Messung:

Starten Sie den Antrieb Ihrer Drehmaschine. Wählen Sie eine Drehzahl von ca. 200-300 U/min. Drücken Sie den Startkopf. Das Programm ließt den Encoder kontinuirlich aus. Die Auflösung wird bei „Aktuelle Encoder Auflösung“ angezeigt. Wenn das Programm 5 Messung mit gleichem Wert erfasst hat, wird das Anzeigefeld grün. Erhöhen Sie nun langsam die Drehzahl. Wenn Störungen auftreten oder die Drehzahl zu hoch wird werden falsche Ergebnisse ermittelt. In diesem Fall wird das Anzeigefeld rot. Reduzieren Sie die Drehzahl bis das Feld grün bleibt. Dies ist sehr wichtig.

Das Feld Meßinterval schaltet bei jedem Empfang des Index-Signals von weiss auf schwarz um.

Hilfe:

Diese Hilfeseite

Ja:

Übernimmt die Daten als aktuelle Werte und verlässt dieses Menü.

Inhaltsverzeichnis.htm

Teil III Referenz.htm

Dokumentbeginn