# Menü: Simulation Ausgabebildschirm

Die Simulation läuft. Während der Simulation wird geprüft, ob die gezeichneten Objekte Bearbeitbar sind. Das Programm führt eine Fräsbahnradius- bzw. Schneidenkorrektur durch. Siehe auch: Die Fräsbahn-Radius-Korrektur.htm

Ist die Vorlage nicht eindeutig, kann eine Korrektur Prüfung durchgeführt werden.

Siehe auch: Korrektur-Pruefung.htm

Während der Simulation können die unten aufgeführten Funktionen genutzt werden. Ferner ist es möglich, während der Simulation das Bild zu verschieben oder zu zoomen.

STOP:

Die Simulation bzw. Ausgabe wird unmittelbar gestoppt und beendet.

PAUSE:

Die Simulation wird unterbrochen und kann mit einem weiterem Klick fortgesetzt werden.

Einzelschritt:

Wenn die Simulation unterbrochen ist, kann im Einzelschritt weitergeschaltet werden.

Schieberegler:

Mit ihm kann die Simulationsgeschwindigkeit beeinflusst werden.

Schieber nach links = 100% = maximale Geschwindigkeit.

Schieber nach rechts = 0% = minimale Geschwindigkeit.

Zeitraffer:

Hier können Sie die Simulationsgeschwindigkeit um den angegeben Faktor erhöhen.

Hilfe:

Diese Hilfeseite.

Inhaltsverzeichnis.htm

Teil III Referenz.htm

Dokumentbeginn