# Menü: Bildschirmdarstellung

Die Einstellungen in diesem Menü dienen dazu die Darstellung so an zu passen, dass die richtige Information für Sie dargestellt wird. Manchmal möchte man Fräsbahnlinien sehen, ein anderes Mal vielleicht Knotenpunkte. Zur Betrachtung einer Gravur schaltet man das Gitter aus.

Zum Zeichnen schaltet man sinnvollerweise das Gitter ein und die Knoten aus. Wenn Sie im Detail einen Knoten verschieben wollen, müssen Sie die Knotendarstellung einschalten und möglicherweise zoomen Sie mit der Lupe in das Bild hinein.

1 Fenster / 3 Fenster:

Hin- und Herschalten zwischen dem Ein- und dem Drei- Fenstermodus.

Der Ein- Fenstermodus ist zum Zeichnen ideal, weil man den gesamten Bildschirm zur Verfügung hat.

Der Drei- Fenstermodus ist bei der Simulation nützlich, weil man die Bewegungen der Z- Achse mitverfolgen kann.

Sie können in der Mitte der Fenster auf den Punkt klicken und die Fenster nach Belieben anordnen.

Siehe auch:Bildschirmdarstellung_Bilder.htm

Option Gitternetz:

Das Millimeterpapier wird eingeblendet. Mit dem Rasterfang hat dies nichts zu tun. Der Fang wird im Menü Direkt eingestellt, siehe auch: Direkt.htm

Auf welcher Schrittweite gefangen wird, wird über Schrittweite eingestellt.

Siehe auch:Schrittweite.htm

Auch Taste ’g’

Option Knoten:

Die Knotenpunkte werden eingeblendet. Mit den Knotenpunkten sind die Linien verbunden. Sie werden durch kleine Kreise dargestellt.

Wir unterscheiden den Objekt- Modus und den Knoten- Modus. Veränderungen einzelner Linien können nur im Knoten- Modus (Knoten eingeschaltet) durchgeführt werden. Ist diese Option ausgeschaltet, befindet sich das Programm im Objekt- Modus. Änderungen beziehen sich dann auf alle Knoten in diesem Objekt.

Ist die Option CAM- Info eingeschaltet, so wird für jeden Knoten der Fräserdurchmesser als Kreis angezeigt. Sind jedoch Objekte markiert, werden nur die Knoten dieser Objekte mit Kreisen angezeigt.

Auch Taste ’a’

Option CAM Info:

Bei der CAM- Info (CAM = Computer Added Manufacturing) werden die Eilgänge in dunkelgrauer Farbe sowie die Fräsbahnradiuskorrektur in gelber Farbe eingeblendet. Damit der Bildschirm nicht mit Linien überflutet wird, schaltet das Programm erst mal automatisch die Knoten und das Raster aus. Bei Bedarf klicken Sie es wieder an. Die grünen Linien innerhalb eines Objektes zeigen die Drehrichtung an.

Siehe auch: Bilder_CAM_Knot.htm

Siehe auch Option Knoten

Auch Taste ’Leer’

Drehen:

Wenn Sie alle drei Optionen ausschalten wird das Drehteil so angezeigt als wenn es bereits gedreht wäre, Beispiel:

Bild Hand:

Bildverschieben. Benutzen Sie diese Möglichkeit, um die Zeichnung so zu verschieben, dass Details, die von Interesse sind, sichtbar werden.

Klicken Sie von Position 1 Start und dann auf Position 2 Ende der Verschiebung. Oder Klicken Sie, halten die Taste gedrückt und verschieben mit gedrückter Taste auf die neue Position.

Auch Taste ’Tabulator’ und Maus Scrollrad drücken.

Rechte Maustaste = Funktion ausschalten.

Bild Lupe:

Linke Maustaste = Bild vergrößern (Zoom in). Auch Taste ’Bild hoch’.

Mit gedrückter Strg-Taste = Bild verkleinern (Zoom out). Auch Taste ’Bild runter’. Oder auch Klicken, Halten und Rahmen aufziehen.

Rechte Maustaste = Funktion ausschalten.

Hat Ihre Maus ein Scrollrad können Sie mit diesem direkt zoomen. Dabei wird dann das Bild automatisch zentriert.

Hilfe:

Diese Hilfeseite.

Inhaltsverzeichnis.htm

Teil III Referenz.htm

Dokumentbeginn