Vorteile gegenüber der DOS- Version:

Allgemein:

W Leistungsfähiger.

W Einfacher in der Bedienung durch die Handhabung der Maus.

W Die Maus wird Ihnen automatisch auf den richtigen Bedienkopf gesetzt. Sie

brauchen dann nur noch klicken.

W Objekt- Parameter lassen sich sehr komfortabel ändern.

W Wenn Sie von der Standard- auf die PLUS- Version wechseln, brauchen

Sie den Dongle nicht tauschen.

Darstellung:

W Die Bildschirmauflösung ist wesentlich höher.

W Es gibt einen 3- Fenster- Modus, der eine bessere Darstellung der Tiefe ermöglicht.

Zeichnen:

W Objekte können durch die Mausbedienung schneller erzeugt werden.

W Die Genauigkeit der Koordinatenanzeige kann individuell angepasst werden.

W Es gibt immer genügend freie Knotenpunkte.

W Objekte müssen nicht mehr geschlossen sein.

W Die Kreisauflösung ist frei wählbar.

Ausgabe:

W Man kann während der Simulation in das Bild zoomen oder es verschieben.

W Man kann während der Simulation zwischen 1- und 3- Fenster- Modus wechseln.

W Die Simulationsgeschwindigkeit ist frei wählbar.

W Der Vorschub wird quarzuhrengenau gesteuert.

W Die Ausgabe findet über die serielle Schnittstelle des PCs statt.

CAM:

W Es gibt eine vollständige Werkzeugverwaltung mit Werkzeugwechsel.

W Es gibt einen Maschinen-, einen Referenz- und einen Werkzeug- Nullpunkt.

W Die Initialisierungsdateien vieler Maschinen- Typen liegen als "fertige Maschinen" bei. Bis auf den Spielausgleich ist dann kein Abgleich mehr nötig.

W Es gibt keinen Zeitabgleich mehr.

W Steuerung bis zu vier Achsen, wobei drei Achsen zusammen interpolieren können.

W Gleichmäßigerer Lauf der Motoren bei Interpolationsfahrten (Der Mikroprozessor ist sehr schnell und kann daher präzise Impulse formen)

W Automatische Rampensteuerung in Abhängigkeit des nächsten Streckenwinkels und Geschwindigkeit.

Teil I Einführung.htm

Teil II Übungen.htm

Teil III Referenz.htm