# Menü: Ändern (F5) / Rel Z (F8)

Mit Hilfe der Funktion „Rel Z“ können markierte Strecken in einer Zeichnung einer Bewegung der Z-Achse zugeordnet werden. Z.B. um den Fräser für eine kleine Strecke abzuheben, damit das Werkstück zum Schlichten nicht heraus fällt, oder um eine Helix zu erzeugen.

Die Schaltfläche F5/F8 hat eine Doppelfunktion:

Die Funktion „Rel Z“ ist nur möglich, wenn in der Zeichnung etwas markiert ist. Ansonsten ist die Funktion Text aktiv (s. auch: Ändern-Text.htm).

Die Funktion ist nur im Knotenmodus aktiv. D.h. bei Darstellung links im Bild muss bei Knoten ein Haken sein.

Neuer Wert:

Tippen Sie hier den Wert für Z ein. Positive Werte bewegen den Fräser ins Material, Negative bewegen den Fräser vom Material weg.

In dem Feld „Anzahl“ sehen sie die Anzahl der markierten Strecken.

Bei „Aktuell“ sehen Sie den Wert der aktuellen Strecke. Sind mehrere Strecken markiert, sehen Sie den maximalen und den minimalen Wert.

Hilfe:

Diese Hilfeseite

Ja:

Übernimmt die Daten und verlässt dieses Menü.

Nein:

Übernimmt die Daten nicht und verlässt dieses Menü.

Inhaltsverzeichnis.htm

Teil III Referenz.htm

Dokumentbeginn