# Systemmenü (F8) / Referenzschalter (F2) / Schalter Testen (F7)

Achtung: Die Funktion Referenzschalter ist nur bei PLUS- Software einsetzbar.

Zum Anschluss der Schalter siehe auch: Hardware Interface Signalbelegung.htm

Achse:

PIN-Belegung der Schalter am Hardware Interface.

Direkt:

Zeigt den Zustand der Schalter direkt an:

bedeutet, Schalter ist angeschlossen und geschlossen.

bedeutet, Schalter ist nicht angeschlossen oder geöffnet. Das Programm kann nur dann die Achsen verfahren, wenn die aktivierten Schalter auch grün anzeigen.

Gespeichert:

Wenn einer der Schalter kurzzeitig öffnet, wird dieses Ereignis hier festgehalten. Drücken Sie, um den Zustand zurück zu setzten. Im normalen Fall darf die Anzeige nicht von alleine auf rot umschalten. Es würde sich sonst um eine Störung handeln.

Hilfe:

Diese Hilfeseite

Ja:

Verlässt dieses Menü.

Inhaltsverzeichnis.htm

Teil III Referenz.htm

Dokumentbeginn