Sicherheitshinweise

Allgemein:

Der Umgang mit einer Werkzeugmaschine erfordert Verantwortung, Kenntnisse und Sauberkeit, das wissen Sie. Mit Verwendung einer PC-Steuerung ändert sich daran nichts.

Denken Sie stets an die Gefahren, wenn Sie einfach mit der PC-Tastatur in der Hand, an der Maschine arbeiten. Wir empfehlen, einen Not-Aus-Schalter zu installieren, insbesondere, wenn Sie mit einer elektronischen Regelung für den Antriebsmotor arbeiten.

Schnell haben Sie die falsche Taste zur falschen Zeit gedrückt und die Maschine wird vom Programm eingeschaltet.

Oder stellen Sie sich einen Fehler im PC vor, der den Antrieb nicht abschaltet, obwohl Sie ESC gedrückt haben.

ACHTUNG:

Lassen Sie niemals die Maschine ohne Ihre Aufsicht arbeiten!

Wir übernehme keinerlei Haftung für Schäden, die an Ihrer Person oder an Dritten, der Maschine oder dem Werkstück durch die Benutzung von pcdreh für Windows entstehen könnten.

Programmstart und Einschaltreihenfolge:

Halten Sie für das Einschalten der CNC-Maschine immer folgende Reihenfolge ein:

1. PC einschalten und Hardwareinterface unter Strom setzen

2. Programm pcdreh für Windows starten

3. Drehen oder Fräsen anwählen

4. Nach(!) erfolgreichem Programmstart:

5. Zuletzt die Schrittmotorsteuerung einschalten

6. Bei Bedarf die Maschine einschalten

Das Einhalten ist zwingend notwendig, weil sich der Zustand der Steuerleitungen erst nach erfolgreichem Programmstart in einem kontrollierten Zustand befindet.

Die Maschine kann sonst unbeabsichtigt anlaufen.

Inhaltsverzeichnis.htm

Teil III Referenz.htm