Fehlersuche Abschnitt 3: Vollversion

Programm:

Im Programm pcdreh für Windows können Sie nur auf Suchen klicken um das Hardwareinterface zu finden.

Sehen Sie dazu auch: F8-F5-F6 PC-Einstellungen-Kommunikation.htm

Es werden dabei alle zur Verfügung stehenden Schnittstellen der Reihe nach mit allen möglichen Baudraten (Übertragungs-Geschwindigkeit) getestet:

Wenn das Hardwareinterface erkannt wird, klicken Sie zusätzlich noch auf die Test-Schaltfläche, um sicher zu gehen, dass die Verbindung hergestellt ist.

Wird die Test-Schaltfläche rot, liegt ein Fehler vor.

Anmerkung:

Alle Fenster, die etwas mit der Kommunikation zum Hardwareinterface zu tun haben, haben oben links in der Fensterzeile ein Dreiecksymbol. Achten Sie darauf, dass dies immer blau ist. Wenn es zwischendurch auf rot wechselt, liegt ein Fehler vor.

Verbindung OK:

Verbindung gestört:

Zum Schluss:

Zur allgemeinen Sicherheit:

Arbeiten Sie immer mit der aktuellen Programm- Version!