# Systemmenü (F8) / Extras (F6)

Hier sind alle Zusatzfunktionen von pcdreh für Windows verfügbar.

F1 Kontur glätten:

Die Kontur kann geglättet werden. Dieses kann nötig sein, wenn Sie Zeichnungen importiert haben. Beispielsweise HPGL-Dateien die wellig oder unregelmäßig sind. Bei Zeichnungen, die mit pcdreh erstellt sind ist normalerweise kein Glätten notwendig.

Es werden nur Strecken geglättet, die markiert sind. Es können ganze Objekte oder Teile eines Kurvenzuges geglättet werden.

Siehe auch: F8-F6-F1 Kontur glätten.htm

Teach-In:

Diese Funktion ist noch nicht aktiviert.

Laser / Brennschneidenmodus:

Mit dieser Funktion können Laser oder Brennschneideplotter betrieben werden. Die Z-Achsensteuerung wird dabei ausgeschaltet. Statt dessen wird das Relais Spindel geschaltet. Vorgang: Das Programm fährt eine Kontur an und schaltet nach Ablauf der „Verweilzeit nach Eintauchen“ F8 F3, das Relais Spindel ein. Nun wird die Kontur abgefahren und am Ende wird das Relais ausgeschaltet. Dann wird zur nächsten Kontur gefahren und das Spiel beginnt von vorne.

3D-Laser-Scannen:

Diese Funktion ist noch nicht aktiviert.

Lineares Messen:

Diese Funktion ist noch nicht aktiviert.

F7 Polares Messen:

Funktion kann auf Anfrage aktiviert werden. Siehe auch: F8-F6-F7 Extras-Polares-Messen.htm

Hilfe:

Diese Hilfeseite

OK:

Verlässt dieses Menü.

Inhaltsverzeichnis.htm

Teil III Referenz.htm

Dokumentbeginn