# Systemmenü (F8)/ DIN-ISO Voreinstellungen(F7)

In den DIN-ISO Voreinstellungen werden Parameter eingestellt, um den Import von DIN ISO Dateien zu ermöglichen. Beim Import werden die Befehle, die Fahrstrecken beinhalten in Linien innerhalb von Windreh umgesetzt.

Für weitere DIN-ISO-Erklärungen bitte hier klicken: DIN-ISO Bearbeitung.htm

Die Auflösung der Kreisbögen wird in Grad eingegeben und kann hier verändert werden.

Soll auf Fehler reagiert werden, muss der Haken in dem Feld sichtbar sein, das heißt, die Funktion ist aktiviert.

In welchem Bezug die Objekte zu einander stehen, wird durch die Wahlmöglichkeit Relativ und Absolut eingestellt.

Relativ:

Diese Objekte sind relativ zueinander in einem bestimmten Abstand angeordnet.

Absolut:

Die Objekte werden zum Ursprung hin ausgerichtet.

Hilfe:

Diese Hilfeseite

Ja:

Übernimmt die Daten als aktuelle Werte und verlässt dieses Menü.

Nein:

Übernimmt die Werte nicht und verlässt dieses Menü.

Inhaltsverzeichnis.htm

Teil III Referenz.htm

Dokumentbeginn