# Menü: Direktwahl

Dieses Menü erscheint, wenn die rechte Maustaste angeklickt wird.

Häufig verwendete Funktionen sind hier hinterlegt und können direkt im Menü ausgewählt werden.

Hinweis: Das Menü erscheint nur, wenn Sie sich mit der Maus im Hauptfenster auf der Drauf-Ansicht Fräsen oder im Hauptfenster Drehen befinden.

Fangen:

Es kann zwischen verschiedenen Fangen- Funktionen gewählt werden. Die Funktionen lassen sich kombinieren. Das Fadenkreuz/Stift der Maus befindet sich dann genau an den Koordinaten des Fangpunktes. Wenn Sie etwas unter Fangen anklicken, bleibt das Direkt-Fenster offen, bei den markierten Funktionen wird es nach dem Klick automatisch geschlossen.

Das Fangen von Schnitten und Tangenten hat Vorrang vor Objekten. Die Objekte haben Vorrang vor den Knoten. Die Knoten haben wiederum Vorrang vor dem Gitter-Fangen.

Wenn bei den einzelnen Fangen- Funktionen kein Haken gesetzt ist und man diese anklickt, wird die Funktion eingeschaltet. Ist der Haken vorhanden, wird die Funktionen durch Anklicken ausgeschaltet.

Beim Beenden des Menüs werden alle Schnittpunkte angezeigt. Verwenden Sie die Reihenfolge Menü- Direkt „aufrufen und wieder beenden„ um eine Aktualisierung der Fangpunkte zu erreichen.

Gitter:

Die Maus fängt sich am Raster. Bei einer Schrittweite von 10 mm und einer Rasterauflösung von 10 mm, springt die Maus von einer Rasterlinie zur nächsten. Siehe auch: Schrittweite.htm

Das Fangen ist unabhängig von der Gitteranzeige. Sind nur 10mm Rasterlinien zu erkennen und das Fangen steht auf 1.0mm wird auf 1.0 gefangen.

Knoten:

Durch Aktivierung der Funktion können die Knoten der Zeichnung (Geometrie) mit dem Fadenkreuz bzw. Zeichenstift gefangen werden. Sinnvoll ist dabei die Knoten auch anzuzeigen, siehe auch: Bildschirmdarstellung.htm

CAM:

Ist zu den Knoten zusätzlich CAM aktiviert, so werden nicht mehr die Knoten der Geometrielinien, sondern die Knotenpunkte der Fräsbahn (CAM) gefangen. Dies ist nützlich um Konstruktionshilfspunkte zu finden:

Objekt 2 hat seinen Mittelpunkt auf dem Knoten der Ecke der Fräsbahnlinie.

Objekte:

Ist Objekte- Fangen eingeschaltet, kann das Objekt am Mittelpunkt gefangen werden. Die Objektmittelpunkte erscheinen als rote Kreuze:

Schnitte:

Mit dieser Funktion können Schnittpunkte von Linien gefangen werden. Dazu müssen die Objekte, die mit einbezogen werden sollen, markiert sein. Siehe: Markieren.htm

Nachdem Sie die Objekte markiert haben, klicken Sie auf Schnitte. Das Programm suchte die Schnittpunkte. In Abhängigkeit der Anzahl kann es etwas dauern:

Anschließend meldet das Programm, ob es Schnittpunkte gefunden hat:

Die Schnittpunkte erscheinen in gelb und können nun genutzt werden, d.h. die Maus rastet auf den Schnittpunkten ein:

Tangente:

Mit dieser Funktion können Tangenten-Schnittpunkte von Kreisen gefangen werden. Dazu müssen die Kreis-Objekte, die mit einbezogen werden sollen, markiert sein. Siehe: Markieren.htm

Es müssen mindestens zwei Kreise markiert sein. Es können aber auch mehrere Kreise benutzt werden. Diese müssen dann in einer Reihenfolge hintereinander liegen. Hierzu kann die Funktion Reihenfolge: Bearbeiten-mehr.htm benutzt werden.

Zu Beginn erscheint diese Abfrage:

Es gibt Innere und Äußere Tangentenpunkte. Meist werden die Äußeren benutzt, deshalb kann in der Regel mit Ja geantwortet werden.

Äußere Tangenten:

Innere Tangenten

Anschließend meldet das Programm ob es Schnittpunkte gefunden hat:

Die Schnittpunkte können nun genutzt werden, d.h. die Maus rastet auf den Schnittpunkten ein. Die Tangentenpunkte erscheinen als weisse Kreuze:

Nur Gitter:

Schaltet das Gitter- Fangen ein und alle anderen Fangen- Funktionen aus.

Markieren:

Die Funktionen sind mit denen im Menü Markieren identisch. Siehe auch: Markieren.htm

Alles:

Alle Objekte und alle Knoten werden markiert.

Nichts:

Die Markierung wird für alle Objekte und alle Knoten aufgehoben.

Umdrehen:

Strecken / Knoten und Objekte, die nicht markiert waren, werden markiert.

Und umgekehrt werden bei markierten Strecken / Knoten und Objekten die Markierungen wieder aufgehoben

Wahl:

Ruft ein Menü auf, in dem weitere Markierungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Markieren_Wahl.htm

Inhaltsverzeichnis.htm

Teil III Referenz.htm

Dokumentbeginn