# Räumen

Räumen unter FPLUS DOS geschah über Objekt skalieren.

Räumen unter pcdreh für Windows bis R11 über Fräserdurchmesser vergrößern.

Nun, ab R12, über radial ausgesandte Strahlen und Aufteilung der Entfernung in die Räumbahnen.

Innenräumen mit Inselerkennung:

In der aktuellen Version kann eine Insel innerhalb der zu räumenden Kontur erkannt werden.

Damit mit Inselerkennung geräumt werden kann, ist Folgendes zu beachten:

1) Die Insel muss in der Objektreihenfolge direkt hinter dem zu räumenden Objekt liegen. Beispiel: Räumobjekt Nr. = 4, Inselobjekt Nr = 5

2) Da die Insel zum Räumobjekt als Außenbahn erscheint, muss das Inselobjekt auch auf Außenbearbeitung stehen.

D.h.: Bearbeitung = Außen, Objekt Typ = Innenräumen

3) Das Inselobjekt sollte mit seinen Ausmaßen innerhalb des Räumobjektes liegen. Und zwar so, dass der Fräser noch Platz hat.

Vorgehensweise:

-Zeichnen Sie ein äußeres Objekt

Bearbeitung = Innen oder Mitte, Objekt Typ = Innenräumen

(Bearbeitung = Mitte über F5 F1 einstellen)

-Zeichnen Sie das Inselobjekt

Bearbeitung = Außen, Objekt Typ = Innenräumen

-Da man Innenräumen mit Außenbahn nicht direkt erzeugen kann, müssen Sie die Bearbeitung auf Außen im Ändern F5 unter CAM F1 umstellen.

Es lassen sich alle Objektarten in einer Zeichnung kombinieren:

Innenräumen mit Insel

Innenräumen

Innenräumen mit Insel

Außenräumen einer Kontur bis Material:

Zeichnen Sie ein Rechteck, so groß wie Ihr Material. Die Insel ist Ihre eigentliche Kontur. Von der Kontur nach außen bis zum Materialrand ist das gleiche wie vom Materialrand nach innen bis zur Kontur. D.h. Außenräumen ist durch Innenräumen mit Inselerkennung möglich

Einstellungen:

Alle Einstellungen werden über die Datei: Windreh_Spezial.ini gemacht.

Im Normalfall brauchen Sie die Einstellungen nicht zu ändern.

Änderungen wären sinnvoll bei sehr kleinen Objekten (Werte verkleinern) oder bei sehr langsamen Rechnern (Werte vergrößern)

minimale Streckenlänge:

Die inneren Räumbahnen haben sehr kurze Streckensegmente, teilweise kleiner 0.01. Eine Ausgabe macht keinen Sinn. Deshalb werden alle Werte aufaddiert, bis die „minimale Streckenlänge“ erreicht ist.

------------------------------------------------------------------------------------------

Räumen minimale Streckenlänge. (HSE:0.5)

Maximal: 2 - Minimal:0.05

Millimeter

.5

Auflösung der Strahlen bei Anzeige:

Um einen raschen Bildaufbau zu ermöglichen bei gleichzeitig permanenter Anzeige der Wege, muss die Auflösung der radialen Strahlen verringert werden.

------------------------------------------------------------------------------------------

Räumen Auflösung der Strahlen bei Anzeige. (HSE:5)

Maximal: 10 - Minimal:1

Grad

5

Auflösung der Strahlen bei Ausgabe:

Bei der Ausgabe ist eine hohe Genauigkeit besser als ein schnelles Rechnen, deshalb sind die Werte getrennt einstellbar.

------------------------------------------------------------------------------------------

Räumen Auflösung der Strahlen bei Ausgabe. (HSE:1)

Maximal: 2 - Minimal:0.5

Grad

1

Worauf Sie achten sollten:

Wie bereits beschrieben funktioniert der Algorithmus durch Strahlenaussenden von der Objektmitte. Das funktioniert mit sehr vielen geometrischen Formen. Einschränkungen gibt es bei dreieckähnlichen Formen, weil das geometrische Zentrum außerhalb der Kontur liegt. Hier ein Beispiel:

Die roten Linien zeigen den Fehler an.

Bei Dreiecken (die aus drei Linien bestehen) wird das Zentrum deshalb in einer anderen Art und Weise bestimmt. Dadurch können Dreiecke immer geräumt werden. Vielecke, die wie ein Dreieck aussehen (siehe Bild oben) können jedoch nicht geräumt werden.

Schriften oder einzelne Buchstaben lassen sich aufgrund der Hinterschnitte leider nicht räumen.

Ein weiteres Problem sind Hinterschnitte innerhalb der Kontur. Diese werden durch rote Linien angezeigt.

Möchte man dennoch fräsen, bekommt man einen Hinweis, dass die Kontur nicht fehlerfrei erstellt werden kann.

Für alle anderen Objekte funktioniert der neue Räumalgorithmus sehr zuverlässig.

Inhaltsverzeichnis.htm

Teil III Referenz.htm

Dokumentbeginn