dass pcdreh für WINDOWS eine Kombination aus CAD + CAM + CNC-Steuerung ist.
dass man während der Simulation in das Bild zoomen kann.
dass Sie mit pcdreh für WINDOWS immer genug freie Knotenpunkte haben werden.
dass einzeln selektierte Objekte direkt simuliert bzw. gefräst werden können.
dass man während der Simulation zwischen 1- und 3-Fenster-Modus wechseln kann. Der 1-Fenster-Modus eignet sich zum Zeichnen, während sich der 3-Fenster-Modus für die Simulation anbietet.
dass pcdreh für WINDOWS Ihnen automatisch die Maus auf den richtigen Bedienkopf setzt. Sie brauchen dann nur noch klicken.
dass man während der Simulation das Bild verschieben kann.
dass Objekte nicht mehr geschlossen sein müssen.
dass pcdreh für WINDOWS eine vollständige Werkzeugverwaltung an Bord hat.
dass pcdreh für WINDOWS Werkzeugwechsel beherrscht.
dass es einen Maschinen- einen Referenz- und einen Werkzeug-Nullpunkt gibt.
dass viele Maschinen-Typen als "fertige Maschinen" bereit stehen. Bis auf den Spielausgleich ist dann kein Abgleich mehr nötig.
dass es bei pcdreh für WINDOWS keinen Zeitabgleich mehr gibt.
dass pcdreh für WINDOWS den Vorschub quartzuhrengenau steuert.
dass pcdreh für WINDOWS fünf Achsen steuern kann.
dass sich bei pcdreh für WINDOWS sehr komfortabel Objekt-Parameter ändern lassen.
dass, wenn Sie von der Standart- auf die PLUS-Version wechseln der Dongle nicht getauscht werden braucht.
dass bei pcdreh für WINDOWS, genau wie bei den DOS-Versionen, der gesamte Funktionsinhalt in der Demo-Version zur Verfügung steht.
dass bei pcdreh für WINDOWS die Kreisauflösung frei wählbar ist.
dass pcdreh für WINDOWS über die serielle Schnittstelle des PCs arbeitet.
dass pcdreh für WINDOWS Ihnen die voraussichtliche Laufzeit vor der Bearbeitung anzeigt.
dass pcdreh für WINDOWS ein Handbuch hat, das Ihnen sofort die richtige Seite anzeigt. Das Handbuch basiert auf HTML-Seiten. Dadurch können Sie immer direkt ins Haupt- oder in ein Unter-Verzeichnisse wechseln.
dass pcdreh für WINDOWS Ihnen alle Fräswege vor der Bearbeitung anzeigt. 
